# Tekniset tiedot

Akkuporavasara |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 611 J14 0..‎
Nimellisjännite | V= | 18
NimellisottotehoA) | W | 750
IskulukuA) | min-1 | 0–2 900
Nimelliskierrosluku
Myötäpäivään | min-1 | 0–500
Vastapäivään | min-1 | 0–500
Käyttötarvikkeen pidin |  | SDS plus
Karakaulan halkaisija | mm | 74
Poranterän maksimihalkaisija:
Betoni | mm | 32
Kiviseinä (porakruunulla) | mm | 40–82
Teräs | mm | 13
Puu | mm | 40
Paino ilman akkuaB) | kg | 5,0
PainoB)C) | kg | 5,4–6,4
Pituus | mm | 430
Korkeus | mm | 250
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäD) ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Yhteensopivat akut |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut akut täyden suorituskyvyn takaamiseksi |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Tiedonsiirto
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Signaaliväli | s | 8
Signaalin maksimikantamaF) | m | 30

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 8.0Ah kanssa.

B)

  Mukaan lukien lisäkahva

C)

  riippuen käytetystä akusta

D)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

E)

  Mobiililaitteiden täytyy olla yhteensopivia Bluetooth®-Low-Energy-laitteiden (versio 4.2) kanssa ja tukea Generic Access Profile (GAP) -pääsyprofiilia.

F)

  Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja käytettävän vastaanottimen mukaan. Suljetuissa tiloissa ja metallisten esteiden (esimerkiksi seinät, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus voi olla huomattavasti pienempi.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.