# Interfaţă pentru utilizator (consultă imaginea I)

Interfaţa pentru utilizator (19) permite alegerea turaţiei, precum şi indicarea nivelului de încărcare a sculei electrice.

## Indicatoare de stare

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului (interfaţa pentru utilizator) (23) | Semnificaţie/Cauză | Soluţie
--- | --- | ---
verde (2 până la 5 bare) | Acumulator încărcat | –
galben (1 bară) | Acumulator aproape descărcat | Înlocuieşte sau încarcă cât mai curând acumulatorul
roşu (1 bară) | Acumulator descărcat | Înlocuieşte sau încarcă acumulatorul

Indicatorul de temperatură (29) | Semnificaţie/cauză | Soluţie
--- | --- | ---
Galben | Temperatura de funcţionare a acumulatorului sa a sculei electrice este considerabil crescută, puterea este redusă | Lasă scula electrică să se răcească sau înlocuieşte acumulatorul supraîncălzit
Roşu | Temperatura de funcţionare a acumulatorului sau a sculei electrice este depăşită; scula electrică a fost dezactivată din motive de siguranţă | Lasă scula electrică să se răcească sau înlocuieşte acumulatorul supraîncălzit

Indicator de stare a sculei electrice (27) | Semnificaţie/cauză | Soluţie
--- | --- | ---
Verde | Stare OK | –
Galben | A fost atinsă temperatura critică sau acumulatorul este aproape descărcat | Lasă scula electrică să funcţioneze în gol şi să se răcească ori înlocuieşte sau încarcă cât mai curând acumulatorul
Roşu | Scula electrică este supraîncălzită sau acumulatorul este descărcat | Lasă scula electrică să funcţioneze în gol şi să se răcească ori înlocuieşte sau încarcă acumulatorul
Roşu | A fost acţionată tasta de fixare în modul de funcţionare „Găurire cu percuţie“ | Apasă din nou tasta de fixare
Comutator Combi acţionat în timpul funcţionării | Deconectează şi reconectează scula electrică
Motorul este blocat, acumulatorul este prea descărcat | Încarcă acumulatorul sau utilizează alt tip de acumulator recomandat
Erori de ordin general | Deconectează şi reconectează scula electrică sau extrage acumulatorul, iar apoi introdu-l la loc Dacă eroarea persistă: Expediază scula electrică la centrul de asistenţă tehnică
Se aprinde intermitent în roşu În combinaţie cu indicatorul de deconectare rapidă (24) | Deconectarea rapidă s-a declanşat | Deconectează şi reconectează scula electrică
Se aprinde intermitent în albastru | Scula electrică realizează conectarea la dispozitivul mobil sau reglajele au fost transferate | –

Simbol pentru smartphone (28) | Semnificaţie/Cauză
--- | ---
– | Prin intermediul tehnologiei fără fir Bluetooth®, ar putea fi disponibile informaţii suplimentare faţă de acestea, în cazul unui dispozitiv mobil conectat.

## Alegerea modului de lucru

Indicatorul modului de lucru (25) | Funcţiile
--- | ---
se aprind | Modul de lucru Auto: accelerare mai rapidă, controlată până la puterea maximă Modul de funcţionare „Găurire cu percuţie” (pornire lentă cu Electronic Precision Control): accelerare mai rapidă, controlată până la puterea maximă Protecţie la recul (KickBack Control) activă Modul de funcţionare „Dăltuire” (pornire lentă cu Adaptive Speed Control): accelerare mai rapidă, controlată până la puterea maximă
se aprind | Modul de funcţionare Soft: putere redusă pentru prelucrarea materialelor delicate Modul de funcţionare „Găurire cu percuţie” (pornire lentă cu Electronic Precision Control): accelerare lentă, extrem de controlată până la o putere redusă, scăzută Activarea sistemului de protecţie la recul (KickBack Control) este şi mai precisă Modul de funcţionare „Dăltuire” (pornire lentă cu Adaptive Speed Control): accelerare lentă, extrem de controlată până la o putere redusă
se aprind | Modul de lucru Favorite: configurare individuală prin intermediul aplicaţiei pentru smartphone Următoarele setări sunt preprogramate: Modul de funcţionare „Găurire cu percuţie” (pornire lentă cu Electronic Precision Control): cea mai rapidă accelerare posibilă, controlată până la puterea maximă Protecţie la recul (KickBack Control) activă Modul de funcţionare „Dăltuire” (pornire lentă cu Adaptive Speed Control): dezactivat, cea mai rapidă accelerare posibilă până la puterea maximă