# Caractéristiques ‌techniques

Perforateur sans-fil |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 611 J14 0..‎
Tension nominale | V= | 18
Puissance absorbée nominaleA) | W | 750
Fréquence de frappeA) | min-1 | 0–2 900
Régime nominal
Rotation droite | tr/min | 0–500
Rotation gauche | tr/min | 0–500
Porte-outil |  | SDS plus
Diamètre du collet de broche | mm | 74
Diamètre de perçage maxi :
Béton | mm | 32
Maçonnerie (avec scie-trépan) | mm | 40–82
Acier | mm | 13
Bois | mm | 40
Poids sans batterieB) | kg | 5,0
PoidsB)C) | kg | 5,4–6,4
Longueur | mm | 430
Hauteur | mm | 250
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Batteries compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Batteries recommandées pour une pleine puissance |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Transmission de données
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Rapport signal/bruit | s | 8
Portée maximale du signalF) | m | 30

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  avec poignée auxiliaire

C)

  Dépend de l’accu utilisé

D)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

E)

  Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie Bluetooth® Low Energy (version 4.2) et prendre en charge le profil GAP (Generic Access Profile).

F)

  La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.