# 사용자 인터페이스(그림 I 참조)

사용자 인터페이스 (19) 는 전동공구의 작동 모드 선택 및 상태 표시 용도로 사용됩니다.

## 상태 표시

배터리 충전 상태 표시기(사용자 인터페이스) (23) | 의미/원인 | 해결책
--- | --- | ---
녹색(2개 ~ 5개 막대) | 배터리 충전됨 | –
황색(1개 막대) | 배터리 거의 방전됨 | 배터리를 금방 교체하거나 충전하십시오.
적색(1개 막대) | 배터리가 비어 있음 | 배터리를 교체하거나 충전하십시오.

온도 표시기 (29) | 의미/원인 | 해결책
--- | --- | ---
황색 | 배터리 또는 전동공구의 작동 온도가 확연히 높아졌습니다. 출력이 감소됩니다 | 전동공구를 냉각시키거나 과열된 배터리를 교체합니다
적색 | 배터리 또는 전동공구의 작동 온도가 제한 수준을 초과했습니다. 전동공구 보호를 위해 전원이 꺼집니다 | 전동공구를 냉각시키거나 과열된 배터리를 교체합니다

전동공구 상태 표시기 (27) | 의미/원인 | 해결책
--- | --- | ---
녹색 | 상태 양호함 | –
황색 | 임계 수준의 온도에 도달했거나 배터리가 거의 방전됨 | 전동공구를 공회전 상태로 작동시킨 후 식히거나 배터리를 금방 교체 또는 충전시키십시오
적색 | 전동공구가 과열되었거나 배터리 방전됨 | 전동공구를 식히거나 배터리를 교체 또는 충전시키십시오
적색 | "해머 드릴 작업" 작동 모드에서 잠금 버튼이 눌림 | 잠금 버튼을 다시 누르십시오
작동 도중 콤비 스위치가 눌림 | 전동공구를 껐다가 다시 켜십시오
모터가 블로킹된 상태이며, 배터리가 너무 미약함 | 배터리를 충전하거나, 권장된 배터리 타입을 사용하십시오
일반 오류 | 전동공구를 껐다가 다시 켜거나, 배터리를 빼냈다가 다시 끼우십시오 오류가 계속 나타나는 경우: 전동공구를 고객 서비스 센터로 보내십시오
적색으로 깜박임 급속 정지 기능 (24) 화면 표시가 함께 나타남 | 급속 정지 기능이 작동됨 | 전동공구를 껐다가 다시 켜십시오
청색 깜박임 | 전동공구가 블루투스®를 통해 모바일 단말기와 연결되어 있거나또는 설정 내역이 전송되고 있음 | –

스마트폰 기호 (28) | 의미/원인
--- | ---
– | 블루투스® 무선 기술을 통해 모바일 단말기가 연결되어 있는 경우 기타 세부 정보가 제공될 수 있습니다.

## 작동 모드 선택

작동 모드 표시기 (25) | 기능
--- | ---
점등됨 | Auto 작동 모드: 최대 출력에 도달할 때까지 빠르게 제어된 상태로 작동 "해머 드릴 작업" 작동 모드(소프트 스타트 Electronic Precision Control): 최대 출력에 도달할 때까지 빠르게 제어된 상태로 작동 급속 정지 기능(KickBack Control) 활성화 "치즐 작업" 작동 모드(소프트 스타트 Adaptive Speed Control): 최대 출력에 도달할 때까지 빠르게 제어된 상태로 작동
점등됨 | Soft 작동 모드: 민감한 소재 가공을 위해 출력 감소 "해머 드릴 작업" 작동 모드(소프트 스타트 Electronic Precision Control): 서서히 낮은 출력으로 줄어들 때까지 강력하게 제어된 상태로 작동 급속 정지 기능(KickBack Control)이 보다 섬세하게 설정됨 "치즐 작업" 작동 모드(소프트 스타트 Adaptive Speed Control): 줄어든 출력에 도달할 때까지 서서히 강력하게 제어된 상태로 작동
점등됨 | Favorite 작동 모드: 스마트폰 앱을 통해 개별 설정 다음과 같은 설정은 사전에 설정되어 있습니다. "해머 드릴 작업" 작동 모드(소프트 스타트 Electronic Precision Control): 최대 출력에 도달할 때까지 최대한 빠르게 작동 급속 정지 기능(KickBack Control) 활성화 "치즐 작업" 작동 모드(소프트 스타트 Adaptive Speed Control): 비활성화됨, 최대 출력에 도달할 때까지 최대한 빠르게 작동