# Пускане в експлоатация

- Обърнете внимание на това, че капакът (13) на Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 по време на работа е затворен. Така избягвате влизане на прах.

##

С комбинирания превключвател (7) изберете режима на работа на електроинструмента.

Указание: Сменяйте режима на работа само при изключен електроинструмент! В противен случай електроинструментът може да бъде повреден.

Указание: Ако превключите на друг режим на работа, докато пусковият прекъсвач е застопорен, електроинструментът ще се изключи.

- За смяна на режима на работа завъртете комбинирания превключвател (7) в желаната позиция, докато той се фиксира с прещракване.

Позиция за ударно пробиване в бетон или камък

GBH 18V-34 CF с бързодействащ сменяем патронник (1): Позиция за пробиване без удар в дърво, метал, керамика и пластмаса (въртене надясно)

Позиция за въртене наляво за освобождаване на работния инструмент от обработвания детайл

Позиция Vario-Lock за фиксиране на позицията за къртене.

Позиция за сечене

##

- Освободете при необходимост застопоряващия бутон (9) за пусковия прекъсвач.
- За включване на електроинструмента натис​нете пусковия прекъсвач (11).

Лампата свети при частично или напълно натиснат пусков прекъсвач (11) и при неблагоприятни светлинни условия подобрява видимостта в зоната на работа.

- За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (11).

##

В зависимост от силата на натискане на пусковия прекъсвач (11) можете безстепенно да регулирате скоростта на въртене/честотата на ударите на работещия електроинструмент.

Лекият натиск върху пусковия прекъсвач (11) предизвиква малка скорост на въртене/ниска честота на ударите. С увеличаване на натиска се увеличава и скоростта на въртене, респ. честотата на ударите.

Можете да регулирате скоростта на въртене и чрез потребителския интерфейс, респективно чрез приложение за смартфон.

##

Можете да застопорите секача в 16 различни позиции. По този начин можете винаги да работите в оптималната работна позиция.

- Поставете в патронника секач.
- Завъртете комбинирания превключвател (7) в позиция „Vario-Lock“.
- Завъртете патронника в желаната позиция.
- Завъртете комбинирания превключвател (7) в позиция „Къртене“. Така патронникът се блокира в текущата позиция.

##

За да къртите по-дълго време, без да натискате постоянно пусковия прекъсвач (11), застопорете пусковия прекъсвач в режим на работа „Къртене“.

- За застопоряване натиснете пусковия прекъсвач до упор (11) докрай и натиснете едновременно бутона за застопоряване (9).

- За изключване натиснете (9) отново.