# Пайдаланушы интерфейсі (I суретін қараңыз)

Пайдаланушы интерфейсі (19) электр құралының жұмыс режимін таңдау және күйін көрсету үшін пайдаланылады.

## Күй көрсеткіштері

Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы (пайдаланушы интерфейсі) (23) | Мағынасы/себебі | Шешімі
--- | --- | ---
жасыл (2 - 5 жолақ) | Аккумулятор зарядталған | –
сары (1 жолақ) | Аккумулятор заряды таусылған дерлік | Аккумуляторды дереу алмастыру немесе зарядтау
қызыл (1 жолақ) | Аккумулятор заряды таусылған | Аккумуляторды алмастыру немесе зарядтау

Температура индикаторы (29) | Мағынасы/себебі | Шешімі
--- | --- | ---
Сары | Аккумулятордың немесе электр құралының қызметтік температурасы анық көтеріледі, ал қуат төмендейді | Электр құралын суыту немесе қатты қызған аккумуляторды алмастыру
Қызыл | Аккумулятордың немесе электр құралының қызметтік температурасынан асырылды, электр құралы қорғаныс мақсатымен өшіріледі | Электр құралын суыту немесе қатты қызған аккумуляторды алмастыру

Электр құралының күйі индикаторы (27) | Мағынасы/себебі | Шешімі
--- | --- | ---
Жасыл | OK күйі | –
Сары | Шектік температураға жетті немесе аккумулятор заряды таусылған дерлік | Электр құралын бос жүріс күйінде жұмыс істету және суыту немесе аккумуляторды дереу алмастыру немесе зарядтау
Қызыл | Электр құралы қызып кетті немесе аккумулятор заряды таусылған | Электр құралын суыту немесе аккумуляторды алмастыру/зарядтау
Қызыл | "Соққымен бұрғылау" режимінде реттеу түймесі басылды | Реттеу түймесін қайтадан басу
Жұмыс кезінде құрама ажыратқыш іске қосылды | Электр құралын өшіріп қайта қосу
Қозғалтқыш бұғатталған, аккумулятор заряды тым төмен | Аккумуляторды зарядтау немесе ұсылынылатын аккумулятор түрін пайдалану
Жалпы ақаулықтар | Электр құралын өшіріп қосу немесе аккумуляторды шығарып қайта орнату Ақаулық сонда да жойылмаса: Электр құралын қызмет көрсету орталығына жіберу
Қызыл түспен жыпылықтайды Жылдам өшіру индикаторымен (24) бірге | Жылдам өшіру функциясы іске қосылды | Электр құралын өшіріп қайта қосу
Көк түспен жыпылықтайды | Электр құралы ақырғы мобильді құрылғымен байланыс орнатуда немесе реттеулер көшірілуде | –

Смартфон белгісі (28) | Мағынасы/себебі
--- | ---
– | Bluetooth®- сымсыз технологиясының көмегімен мобильді құрылғы қосылған жағдайда қосымша ақпарат қолжетімді болуы мүмкін.

## Жұмыс режимін таңдау

Жұмыс режимдерінің индикаторы (25) | Функциялар
--- | ---
жанып тұр | Auto жұмыс режимі: максималды қуатқа дейін жылдамырақ, бақылау мүмкіндігімен айналу "Соққымен бұрғылау" жұмыс режимі (Electronic Precision Control бірқалыпты іске қосу тетігі): максималды қуатқа дейін жылдамырақ, бақылау мүмкіндігімен айналу Жылдам өшіру (KickBack Control) іске қосылған "Қашау" жұмыс режимі (Adaptive Speed Control бірқалыпты іске қосу тетігі): максималды қуатқа дейін жылдамырақ, бақылау мүмкіндігімен айналу
жанып тұр | Soft жұмыс режимі: сезімтал материалдарды өңдеу үшін азайтылған қуат "Соққымен бұрғылау" жұмыс режимі (Electronic Precision Control бірқалыпты іске қосу тетігі): азайтылған төмен қуатқа дейін қатаң бақылау мүмкіндігімен баяу айналу Жылдам өшіру (KickBack Control) функциясы одан да сезімтал күйге орнатылады "Қашау" жұмыс режимі (Adaptive Speed Control бірқалыпты іске қосу тетігі): азайтылған қуатқа дейін қатаң бақылау мүмкіндігімен баяу айналу
жанып тұр | Favorite жұмыс режимі: смартфон қолданбасы арқылы жекелей конфигурациялау Төмендегі реттеулер алдын ала бағдарламаланған: "Соққымен бұрғылау" жұмыс режимі (Electronic Precision Control бірқалыпты іске қосу тетігі): максималды қуатқа дейін барынша жылдам айналу Жылдам өшіру (KickBack Control) іске қосылған "Қашау" жұмыс режимі (Adaptive Speed Control бірқалыпты іске қосу тетігі): ажыратылған, максималды қуатқа дейін барынша жылдам айналу