# Tehnilised andmed

Akupuurvasar |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 611 J14 0..‎
Nimipinge | V= | 18
NimisisendvõimsusA) | W | 750
LöögikiirusA) | min–1 | 0–2900
Nimipöörlemiskiirus
Päripäeva pöörlemine | min–1 | 0–500
Vastupäeva pöörlemine | min–1 | 0–500
Tööriista kinnituskoht |  | SDS plus
Spindlikaela läbimõõt | mm | 74
Puuri max läbimõõt:
Betoon | mm | 32
Müüritis (õõneskroonpuuriga) | mm | 40–82
Teras | mm | 13
Puit | mm | 40
Kaal ilma akutaB) | kg | 5,0
KaalB)C) | kg | 5,4–6,4
Pikkus | mm | 430
Kõrgus | mm | 250
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselD) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Ühilduvad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Täisvõimsuse jaoks soovitatavad akud |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Andmete ülekandmine
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Signaalide intervall | s | 8
Signaali maksimaalne ulatusF) | m | 30

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  koos lisakäepidemega

C)

  Sõltuvalt kasutatud akust

D)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

E)

  Mobiilsed lõppseadmed peavad olema ühilduvad Bluetooth®-Low-Energy seadmetega (versioon 4.2) ja toetama Generic Access Profile (GAP).

F)

  Ulatus võib olenevalt välistest tingimustest, sh kasutatavast vastuvõtuseadmest, tugevalt varieeruda. Suletud ruumides ja metallpiirete tõttu (nt seinad, riiulid, kohvrid jms) võib Bluetooth®-i ulatus olla oluliselt väiksem.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.