# User Interface (رجوع کنید به تصویر I)

رابط کاربری (19) برای انتخاب حالت کار و همچنین برای نشانگر وضعیت ابزار برقی استفاده می شود.

## نمایشگرهای وضعیت

نشانگر وضعیت شارژ باتری ‏(User Interface)‏ (23) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
سبز (2 تا 5 خط) | باتری شارژ شده است | –
زرد (1 خط) | باتری تقریبا خالی است | باتری را زود تعویض یا شارژ کنید
قرمز (1 خط) | باتری خالی است | باتری را تعویض یا شارژ کنید

نشانگر دما (29) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
زرد | دمای کار باتری قابل شارژ یا ابزار برقی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، توان کاهش می یابد | اجازه دهید ابزار برقی خنک شود یا باتری قابل شارژ بیش از حد گرم شده را تعویض کنید
قرمز | دمای کار باتری قابل شارژ یا ابزار برقی از حد مجاز فراتر رفته است، ابزار برقی جهت محافظت خاموش می شود | اجازه دهید ابزار برقی خنک شود یا باتری قابل شارژ بیش از حد گرم شده را تعویض کنید

نشانگر وضعیت ابزار برقی (27) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
سبز | وضعیت OK | –
زرد | دما به وضعیت هشدار دهنده رسیده یا باتری قابل شارژ تقریباً خالی است | اجازه دهید ابزار برقی در حالت بدون بار کار کند و خنک شود یا باتری قابل شارژ را سریعاً تعویض یا شارژ کنید
قرمز | ابزار برقی بیش از حد داغ شده یا باتری قابل شارژ خالی است | بگذارید ابزار برقی خنک شود یا باتری قابل شارژ را تعویض یا شارژ کنید
قرمز | دکمه تثبیت را در نوع عملکرد "سوراخ کاری چکشی" فعال کنید | دکمه تثبیت را دوباره فشار دهید
کلید چند کاره هنگام عملکرد فعال شده است | ابزار برقی را خاموش و دوباره روشن کنید
موتور بلوکه شده است، باتری قابل شارژ بسیار ضعیف است | باتری را شارژ کنید یا از نوع توصیه شده باتری قابل شارژ استفاده نمایید
خطای عمومی | ابزار برقی را خاموش و دوباره روشن کنید یا باتری قابل شارژ را خارج کرده و دوباره جاگذاری نمایید اگر خطا همچنان به قوت خود باقی است: ابزار برقی را به مرکز خدمات مشتریان ارسال نمایید
چراغ چشمک زن قرمز به همراه نشانگر قطع سریع (24) | قطع سریع فعال شده است | ابزار برقی را خاموش و دوباره روشن کنید
چراغ چشمک زن آبی | ارتباط بین ابزار برقی و دستگاه همراه نهایی برقرار می شود یا تنظیمات منتقل می شوند | –

علامت گوشی هوشمند (28) | معنی/دلیل
--- | ---
– | در صورت اتصال دستگاه همراه، می توان از طریق فناوری رادیویی Bluetooth®‎ به سایر اطلاعات دست یافت.

## انتخاب حالت کار

نشانگر حالت کار (25) | عملکردها
--- | ---
روشن است | حالت کار Auto: بالا رفتن سرعت بطور سریع و کنترل شده تا حداکثر توان نوع عملکرد "سوراخ کاری چکشی" (استارت آهسته Electronic Precision Control): بالا رفتن سرعت بطور سریع و کنترل شده تا حداکثر توان قطع سریع (KickBack Control) فعال است نوع عملکرد "قلم زنی" (استارت آهسته Adaptive Speed Control): بالا رفتن سرعت بطور سریع و کنترل شده تا حداکثر توان
روشن است | حالت کار Soft: کاهش توان برای کار روی مواد حساس نوع عملکرد "سوراخ کاری چکشی" (استارت آهسته Electronic Precision Control): بالا رفتن سرعت به آرامی و بسیار کنترل شده تا کاهش حداقل توان قطع سریع (KickBack Control) با حساسیت بیشتری تنظیم می شود نوع عملکرد "قلم زنی" (استارت آهسته Adaptive Speed Control): بالا رفتن سرعت به آرامی و بسیار کنترل شده تا کاهش توان
روشن است | حالت کار Favorite: پیکربندی فردی از طریق اپلیکیشن گوشی هوشمند تنظیمات زیر از قبل پیکربندی شده است: نوع عملکرد "سوراخ کاری چکشی" (استارت آهسته Electronic Precision Control): بالا رفتن سریع سرعت تا حد ممکن تا حداکثر توان قطع سریع (KickBack Control) فعال است نوع عملکرد "قلم زنی" (استارت آهسته Adaptive Speed Control): غیرفعال کردن افزایش سریع سرعت بطور ممکن تا حداکثر توان