# 기계 시동

- 작동 도중 블루투스® Low Energy Module GCY 42의 커버 (13) 가 닫혀 있는지 확인하십시오. 그래야 먼지 유입이 방지됩니다.

##

콤비 스위치 (7) 을 통해 전동공구의 작동 모드를 선택하십시오.

지침: 작동 모드는 전동공구가 꺼진 상태에서만 변경하십시오! 그렇지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.

지침: 전원 스위치가 잠겨 있는 동안 작동 모드를 전환하면, 전동공구가 꺼집니다.

- 작동 모드를 변경하려면 콤비 스위치 (7) 를 이용하여 맞물려 잠기는 소리가 날 때까지 원하는 위치로 돌리십시오.

콘크리트 또는 석재에서의 해머 드릴 작업 위치

교환 가능한 키레스 척 (1) 이 장착된 GBH 18V-34 CF: 목재, 금속, 세라믹, 플라스틱에서 타격이 없는 단순 드릴 작업을 위한 위치(우회전)

작업물에서 비트를 풀기 위한 좌회전 위치

치즐 위치 조절을 위한 Vario-Lock 위치.

치즐 작업 위치

##

- 필요에 따라 전원 스위치 잠금 버튼 (9) 의 잠금을 해제십시오.
- 전동공구의 전원을 켜려면 전원 스위치를 (11) 누르십시오.

전원 스위치 (11) 를 약간 또는 끝까지 누르면 램프가 점등되기 때문에 조명 상태가 안 좋을 경우 작업 영역을 비출 수 있습니다.

- 전동공구의 스위치를 끄려면 전원 스위치 (11) 에서 손을 떼면 됩니다.

##

전원이 켜진 전동공구의 속도/타격률은 전원 스위치 (11) 를 움직이는 정도에 따라 자유롭게 조절할 수 있습니다.

전원 스위치 (11) 쪽으로 약간만 밀면 낮은 속도/타격률이 설정됩니다. 좀 더 세게 누르면 속도/타격률이 증가합니다.

사용자 인터페이스 또는 스마트폰 앱에서도 을 제어할 수 있습니다.

##

16 위치에서 치즐을 고정시킬 수 있습니다. 이를 통해 각각 적의 작업 위치를 선점할 수 있습니다.

- 치즐을 툴 홀더에 끼웁니다.
- 콤비 스위치 (7) 를 “Vario-Lock” 위치로 돌리십시오.
- 원하는 치즐 위치로 비트를 돌리십시오.
- 콤비 스위치 (7) 를 “치즐 작업” 위치로 돌리십시오. 그러면 툴 홀더가 고정됩니다.

##

전원 스위치 (11) 를 계속 누르지 않고 더 오랜 시간 치즐 작업을 하려면, 전원 스위치를 “치즐 작업” 작동 모드에서 전원 스위치를 잠긴 상태로 고정하십시오.

- 전원 스위치 (11) 를 고정하려면 전원 스위치를 끝까지 누른 상태에서 잠금 버튼 (9) 을 누르십시오.

- 전원을 끄려면 잠금 버튼 (9) 을 다시 누르십시오.