# Technische gegevens

Accuboorhamer |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 611 J14 0..‎
Nominale spanning | V= | 18
Nominaal opgenomen vermogenA) | W | 750
Aantal slagenA) | min–1 | 0–2900
Nominaal toerental
Rechtsdraaien | min–1 | 0–500
Linksdraaien | min–1 | 0–500
Gereedschapsopname |  | SDS plus
Diameter ashals | mm | 74
Boordiameter max.:
Beton | mm | 32
Metselwerk (met holle boorkroon) | mm | 40–82
Staal | mm | 13
Hout | mm | 40
Gewicht zonder accuB) | kg | 5,0
GewichtB)C) | kg | 5,4–6,4
Lengte | mm | 430
Hoogte | mm | 250
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Compatibele accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen accu's voor volledig vermogen |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Gegevensoverdracht
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Signaalafstand | s | 8
Maximaal signaalbereikF) | m | 30

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  inclusief extra handgreep

C)

  afhankelijk van gebruikte accu

D)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

E)

  De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.2) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.

F)

  Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.