# Urbjpatronas nomaiņa

## Nomaināmās urbjpatronas izņemšana (attēls B)

- Pavelciet nomaināmās urbjpatronas fiksējošo gredzenu (6) virzienā uz aizmuguri, stingri noturiet to šajā stāvoklī un novelciet nomaināmo SDS plus urbjpatronu (2) vai nomaināmo bezatslēgas urbjpatronu (1) virzienā uz priekšu.
- Pēc nomaināmās urbjpatronas izņemšanas vei‌‌ciet pasākumus, lai pasargātu to no netīrumiem.

## Nomaināmās urbjpatronas iestiprināšana (attēls C)

- Pirms iestiprināšanas notīriet nomaināmo urbj‌patronu un pārklājiet tās iestiprināmo daļu ar nelielu dau‌dzumu smērvielas.
- Ar visu plaukstu aptveriet nomaināmo SDS plus-urbjpatronu (2) vai nomaināmo bezatslēgas urbjpatronu (1). Nedaudz pagrozot, uzbīdiet nomaināmo urbjpatronu uz SDS plus kāta urbjpatronas stiprināšanai (20), līdz tā nofiksējas ar skaidri sadzirdamu fiksatora klikšķi.
- Nomaināmā urbjpatrona automātiski fiksējas. Pārbaudiet nomaināmas urbjpatronas fiksāciju, nedaudz pavelkot to ārā no turētājaptveres.