# Tekniska data

Sladdlös borrhammare |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 611 J14 0..‎
Märkspänning | V= | 18
Nominell ingångseffektA) | W | 750
SlagtalA) | slag/min | 0–2900
Nominellt varvtal
Högergång | v/min | 0–500
Vänstergång | v/min | 0–500
Verktygsfäste |  | SDS plus
Diameter spindelhals | mm | 74
Borrdiameter max.:
Betong | mm | 32
Murverk (med hålborrkrona) | mm | 40–82
Stål | mm | 13
Trä | mm | 40
Vikt utan ackumulatorB) | kg | 5,0
ViktB)C) | kg | 5,4–6,4
Längd | mm | 430
Höjd | mm | 250
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Kompatibla batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade batterier för full effekt |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Dataöverföring
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Signalavstånd | s | 8
Maximal signalräckviddF) | m | 30

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  inklusive stödhandtag

C)

  Beroende på använt batteri

D)

  Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

E)

  De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.2) och de skall stödja Generic Access Profile (GAP).

F)

  Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.