# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық перфоратор |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 611 J14 0..‎
Номиналды кернеу | V= | 18
Номиналды тұтынылатын қуатA) | Вт | 750
Соққы саныA) | мин-1 | 0–2900
Номиналды айналу жиілігі
Оңға айналу | мин-1 | 0–500
Солға айналу | мин-1 | 0–500
Құрал бекіткіші |  | SDS plus
Шпиндель мойнының диаметрі | мм | 74
Макс. бұрғы диаметрі:
Бетон | мм | 32
Кірпіш қалау (шеңберлік бұрғылау коронкасымен) | мм | 40–82
Болат | мм | 13
Ағаш | мм | 40
Аккумуляторсыз салмағыB) | кг | 5,0
СалмағыB)C) | кг | 5,4–6,4
Ұзындығы | мм | 430
Биіктігі | мм | 250
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Деректерді тасымалдау
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Сигнал арақашықтығы | с | 8
Максималды сигнал арақашықтығыF) | м | 30

A)

  20−25 °C температурасында ProCORE18V 8.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  соның ішінде қосымша тұтқа

C)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

D)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

E)

  Мобильды терминалдар Bluetooth® төмен қуат құрылғылармен (4.2 нұсқасы) үйлесімді болуы және Generic Access Profile (GAP) қолдауы тиіс.

F)

  Қол жеткізу қашықтығы сыртқы шарттарға, соның ішінде пайдаланылатын қабылдағыш құрылғыға байланысты қатты өзгешеленуі мүмкін. Жабық бөлмелердің ішінде және металл бөгеттерден (мысалы, қабырғалар, сөрелер, шабадан және т.б.) Bluetooth® қол жеткізу қашықтығы айтарлықтай қысқаруы мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.