# Technische Daten

Akku-Bohrhammer |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 611 J14 0..‎
Nennspannung | V= | 18
NennaufnahmeleistungA) | W | 750
SchlagzahlA) | min-1 | 0–2900
Nenndrehzahl
Rechtslauf | min-1 | 0–500
Linkslauf | min-1 | 0–500
Werkzeugaufnahme |  | SDS plus
Durchmesser Spindelhals | mm | 74
Bohrdurchmesser max.:
Beton | mm | 32
Mauerwerk (mit Hohlbohrkrone) | mm | 40–82
Stahl | mm | 13
Holz | mm | 40
Gewicht ohne AkkuB) | kg | 5,0
GewichtB)C) | kg | 5,4−6,4
Länge | mm | 430
Höhe | mm | 250
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | –20...+50
kompatible Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Akkus für volle Leistung |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Datenübertragung
Bluetooth® |  | Bluetooth®4.2 (Low Energy)E)
Signalabstand | s | 8
maximale SignalreichweiteF) | m | 30

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah

B)

  inklusive Zusatzhandgriff

C)

  abhängig vom verwendeten Akku

D)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

E)

  Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.2) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.

F)

  Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.