# Akku-Ladezustandsanzeige

Hinweis: Nicht jeder Akku-Typ verfügt über eine Ladezustandsanzeige.

Die grünen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgründen ist die Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektrowerkzeuges möglich.

Drücken Sie die Taste für die Ladezustandsanzeige oder , um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abgenommenem Akku möglich.

Leuchtet nach dem Drücken der Taste für die Ladezustandsanzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.

Der Akku-Ladezustand wird auch am User Interface angezeigt siehe Zustandsanzeigen.

## Akku-Typ GBA 18V...

LED | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 3× grün | 60–100 %
Dauerlicht 2× grün | 30–60 %
Dauerlicht 1× grün | 5–30 %
Blinklicht 1× grün | 0–5 %

## Akku-Typ ProCORE18V...

LED | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 5× grün | 80–100 %
Dauerlicht 4× grün | 60–80 %
Dauerlicht 3× grün | 40–60 %
Dauerlicht 2× grün | 20–40 %
Dauerlicht 1× grün | 5–20 %
Blinklicht 1× grün | 0–5 %