# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica čekić | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Kontrola broja obrtaja |  | ● | ●
Zaustavljanje obrtnog rada |  | ● | ●
Desni/levi smer |  | ● | ●
Promenljiva stezna glava |  | – | ●
Nominalni napon | V= | 18 | 18
Broj udaraA) | min–1 | 0–4220 | 0–4220
Jačina pojedinačnog udara u skladu sa EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Broj obrtaja u praznom hoduA)
Desni smer | min–1 | 0–950 | 0–950
Levi smer | min–1 | 0–950 | 0–950
Prihvat za alat |  | SDS plus | SDS plus
Prečnik vrata vretena | mm | 50 | 50
Maks. prečnik bušenja:
Beton | mm | 28 | 28
Zid (sa burgijom sa šupljom krunicom) | mm | 82 | 82
Čelik | mm | 13 | 13
Drvo | mm | 30 | 30
Težina bez akumulatora | kg | 3,3 | 3,4
TežinaB) | kg | 3,7–4,7 | 3,8–4,8
Dužina | mm | 349 | 378
Visina | mm | 225 | 225
Širina | mm | 92 | 92
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i skladištenja | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50
Kompatibilni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.