# وظائف الربط

##

متطلبات النظام
الجهاز الجوال (تابلت، هاتف ذكي) | نظام أندرويد 6.0 (وأعلى)
نظام iOS 11 (وأعلى)

##

لاستخدام وظائف الاتصال عليك أولا تثبيت التطبيق، وفقًا للجهاز المستخدم.

- قم بتنزيل التطبيق عن طريق متجر تطبيقات مناسب (Apple App Store, Google Play Store).
  إرشاد: يشترط إنشاء حساب مستخدم في متجر التطبيقات المعني.

اسم التطبيق | iOS / Android
--- | ---
تطبيق Bosch Toolbox‏ |

- ثم اختر داخل التطبيق البند الفرعي MyTools أو Connectivity.
- تظهر في وحدة عرض جهازك الجوال كافة الخطوات الأخرى الخاصة بربط العدة الكهربائية مع جهازك الجوال.

بالارتباط مع الموديول Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 تتوافر وظائف الربط التالية للعدة الكهربائية عن طريق تطبيق Bosch Toolbox:

- التسجيل
- تخصيص وضع العمل Favorite (القدرة والأداء)
- أوضاع ضبط العدد (على سبيل المثال وقت تشغيل شفط الغبار، بارامترات ضوء العمل)
- اختبار الحالة، إصدار بلاغات التحذير
- معلومات عامة
- الإدارة

للمعلومات حول الموديول
Bluetooth®‎‎ Low‎‎ Energy‎‎ Module‎‎
GCY 42
اقرأ دليل الاستعمال المعني.

يضيء رمز الهاتف الذكي (28) في حالة إرسال العدة الكهربائية لمعلومة (على سبيل المثال تحذير درجة الحرارة) بواسطة تقنية Bluetooth®‎اللاسلكية إلى جهاز جوال.

##

- العدة الكهربائية المزودة بموديول Bluetooth® Low Energy Module به وصلة بينية لاسلكية. تراعى قيود التشغيل المحلية، على سبيل المثال في الطائرات أو المستشفيات.

ملحوظة: لا يمكن غلق الغطاء (15) بشكل آمن إلا عند وجود الموديول Bluetooth® Low Energy Module والبطارية القرصية في العدة الكهربائية.

- لغرض إيقاف تفعيل الموديول Bluetooth® Low Energy Module أدر البطارية القرصية أو ضع عازلا بين البطارية القرصية والموديول Bluetooth® Low Energy Module.
- قم بغلق الغطاء (15) بحيث لا تدخل أي اتساخات.