# Technické údaje

Akumulátorové vrtací kladivo | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Regulace otáček |  | ● | ●
Vypnutí otáčení |  | ● | ●
Chod vpravo/vlevo |  | ● | ●
Výměnné vrtací sklíčidlo |  | – | ●
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Počet příklepůA) | min–1 | 0–4 220 | 0–4 220
Intenzita jednotlivých příklepů podle EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Otáčky naprázdnoA)
Chod vpravo | ot/min | 0–950 | 0–950
Chod vlevo | ot/min | 0–950 | 0–950
Upínání nástroje |  | SDS plus | SDS plus
Průměr krku vřetena | mm | 50 | 50
Průměr vrtání max.:
Beton | mm | 28 | 28
Zdivo (s dutou vrtací korunkou) | mm | 82 | 82
Ocel | mm | 13 | 13
Dřevo | mm | 30 | 30
Hmotnost bez akumulátoru | kg | 3,3 | 3,4
HmotnostB) | kg | 3,7–4,7 | 3,8–4,8
Délka | mm | 349 | 378
Výška | mm | 225 | 225
Šířka | mm | 92 | 92
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50
Kompatibilní akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.