# Lisäkahva

- Älä käytä sähkötyökalua ilman lisäkahvaa (20).

- Varmista, että lisäkahva on aina kunnolla kiinni. Muuten voit menettää työskentelyn aikana sähkötyökalun hallinnan.

## Lisäkahvan kääntäminen (katso kuva A)

Voit kääntää lisäkahvan (20) haluamaasi asentoon turvallista ja vaivatonta työskentelyä varten.

- Kierrä lisäkahvan (20) alaosaa vastapäivään ja käännä lisäkahvaa (20) haluamaasi asentoon. Kiristä tämän jälkeen lisäkahvan (20) alaosaa myötäpäivään.
  Varmista, että lisäkahvan kiinnityspanta on kiinni pantaa varten tehdyssä rungon urassa.