# Urbjpatronas nomaiņa

## Zobaploces urbjpatronas iestiprināšana un izņemšana

## GBH 18V-28 C

Lai varētu izmantot darbinstrumentus bez SDS-plus stiprinājuma (piemēram, urbjus ar cilindrisku kātu), instrumentā jāiestiprina piemērota urbjpatrona (zobaploces vai bezatslēgas urbjpatrona (papildpiederumi)).

##

- Ieskrūvējiet SDS-plus stiprinājuma kātu (32) zobaploces urbjpatronā (31). Nostipriniet zobaploces urbjpatronu (31) ar fiksācijas skrūvi (30). Ņemiet vērā, ka fiksācijas skrūvei ir kreisā vītne.

##

- Notīriet kāta iestiprināmo daļu un pārklājiet to ar nelielu smērvielas daudzumu.
- Nedaudz pagrozot, ievirziet zobaploces urbj‌patro‌nas kātu turētājaptverē, līdz tas tur auto‌mātiski fiksējas.
- Pārbaudiet fiksēšanos, nedaudz pavelkot zobaploces urbj‌pat‌ronu ārā no turētājaptveres.

##

- Pabīdiet fiksējošo uzmavu (5) uz aizmuguri un noņemiet zobaploces urbj‌pat‌ronu (31).

## Nomaināmās urbjpatronas izņemšana/iestiprināšana

## GBH 18V-28 CF

### Nomaināmās urbjpatronas izņemšana (attēls C)

- Pavelciet nomaināmās urbjpatronas fiksējošo gredzenu (6) virzienā uz aizmuguri, stingri noturiet to šajā stāvoklī un izvelciet nomaināmo SDS-plus urbjpatronu (2) vai nomaināmo bezatslēgas urbjpatronu (1) virzienā uz priekšu.
- Pēc nomaināmās urbjpatronas izņemšanas vei‌‌ciet pasākumus, lai pasargātu to no netīrumiem.

### Nomaināmās urbjpatronas iestiprināšana (attēls D)

- Izmantojiet tikai modelim specifisku oriģinālo aprīkojumu un pievērsiet uzmanību identifikācijas rievu skaitam (34). Atļautas tikai nomaināmās urbjpatronas ar divām vai trim identifikācijas rievām. Ja tiek izmantota šim elektroinstrumentam nepiemērota nomaināmā urbjpatrona, darba laikā iespējama darbinstrumenta atteice.

- Pirms iestiprināšanas notīriet nomaināmo urbj‌patronu un pārklājiet tās iestiprināmo daļu ar nelielu dau‌dzumu smērvielas.
- Ar visu plaukstu satveriet nomaināmo SDS-plus urbjpatronu (2) vai nomaināmo ātrspīlējošo urbjpatronu (1). Nedaudz pagrozot, uzbīdiet nomaināmo urbjpatronu uz urbjpatronas turētāja (33), līdz tā fiksējas ar skaidri sadzirdamu fiksatora klikšķi.
- Nomaināmā urbjpatrona automātiski fiksējas. Pārbaudiet nomaināmas urbjpatronas fiksāciju, nedaudz pavelkot to ārā no turētājaptveres.