# การเปลี่ยนเครื่องมือ

ฝาครอบกันฝุ่น (4) ส่วนใหญ่จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นที่เกิดจากการเจาะลอดเข้าไปในด้ามจับเครื่องมือในระหว่างการใช้งาน เมื่อใส่เครื่องมือต้องระวังอย่าให้ฝาครอบกันฝุ่น (4) เสียหาย

- ต้องเปลี่ยนฝาครอบกันฝุ่นที่ชำรุดโดยทันที เรา‌ขอ‌แนะนำว่า ควร‌ส่งให้‌ศูนย์‌บริการ‌หลัง‌การขาย‌เปลี่ยนให้

##

### การใส่เครื่องมือ SDS plus (ดูภาพประกอบ E)

หัวจับดอก SDS-plus ทำให้เปลี่ยนเครื่องมือเจาะได้ง่ายและสะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ ช่วย

- GBH 18V-28 CF: ใส่หัวจับดอก SDS-plus (2)
- ทำ‌ความ‌สะอาด‌และ‌ทา‌จาระบี‌บางๆ ที่‌ปลาย‌ก้าน‌เครื่องมือ
- จับ‌เครื่องมือ‌หมุนใส่‌ใน‌ด้ามจับ‌เครื่องมือ‌จน‌เข้าล็อค‌โดย‌อัตโนมัติ
- ดึง‌เครื่องมือ‌เพื่อ‌ตรวจสอบ‌การล็อค

ตามเงื่อนไขของระบบ เครื่องมือ SDS-plus สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่อเดินตัวเปล่า เครื่องมือจะวิ่งส่ายจากแนวรัศมี ซึ่งจะไม่มีผลต่อความเที่ยงตรงของรูเจาะ ดอกสว่านจะตั้งตัวให้อยู่ตรงกลางเองระหว่างการเจาะ

### การถอดเครื่องมือ SDS-plus (ดูภาพประกอบ F)

- ดันปลอกสำหรับล็อค (5) ไปด้านหลังและถอดเครื่องมือออก

##

## GBH 18V-28 C

### การใส่เครื่องมือ (ดูภาพประกอบ G)

หมายเหตุ: อย่าใช้เครื่องมือที่ไม่มี SDS-plus สำหรับเจาะตอกหรือสกัด! เครื่องมือที่ไม่มี SDS-plus และหัวจับดอกของเครื่องมืออาจชำรุดจากการเจาะตอกหรือสกัด

- ใส่หัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (31)
- เปิดหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (31) โดยการหมุนจนสามารถใส่เครื่องมือได้ ใส่เครื่องมือ
- สอดประแจหัวจับดอก (35) เข้าในรูที่ลงรอยกันบนหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (31) และหนีบเครื่องมือเข้าเสมอกัน
- หมุนสวิทช์หยุดกระแทก/หยุดหมุน (17) ไปที่ตำแหน่ง "การเจาะ"

### การถอดเครื่องมือ (ดูภาพประกอบ H)

- หมุนปลอกของหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (31) ด้วยประแจหัวจับดอก (35) ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาจนสามารถถอดเครื่องมือออกมาได้

##

## GBH 18V-28 CF

### การใส่เครื่องมือ (ดูภาพประกอบ I)

หมายเหตุ: อย่าใช้เครื่องมือที่ไม่มี SDS-plus สำหรับเจาะตอกหรือสกัด! เครื่องมือที่ไม่มี SDS-plus และหัวจับดอกของเครื่องมืออาจชำรุดจากการเจาะตอกหรือสกัด

- ใส่หัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว (1)

- จับแหวนยึด (37) ของหัวจับดอกแบบเปลี่ยนเร็วหนีบเร็วให้แน่น เปิดด้ามจับเครื่องมือโดยหมุนปลอกหน้า (36) จนสามารถใส่เครื่องมือเข้าไปได้ จับแหวนยึด (37) ให้แน่นและหมุนปลอกหน้า (36) ไปในทิศทางลูกศรจนได้ยินเสียงขบเข้าล็อคอย่างชัดเจน
- ดึง‌เครื่องมือ‌เพื่อ‌ตรวจสอบ‌การเข้า‌ใน‌ตำแหน่ง‌อย่าง‌แน่นหนา

หมายเหตุ: หากด้ามจับเครื่องมือถูกเปิดออกจนสุด อาจได้ยินเสียงขบเข้าล็อคขณะหมุนด้ามจับเครื่องมือให้ปิด และด้ามจับเครื่องมือไม่ปิดลง

ในกรณีนี้ให้หมุนปลอกหน้า ไปในทิศตรงข้ามเข็มนาฬิกาหนึ่งครั้งจากนั้นด้ามจับเครื่องมือจะสามารถปิดได้

- หมุนสวิทช์หยุดกระแทก/หยุดหมุน (17) ไปที่ตำแหน่ง "การเจาะ"

### การถอดเครื่องมือ (ดูภาพประกอบ J)

- จับแหวนยึด (37) ของหัวจับดอกแบบเปลี่ยนเร็วหนีบเร็วให้แน่น เปิดด้ามจับเครื่องมือโดยหมุนปลอกหน้า (36) ไปตามทิศทางลูกศรจนสามารถถอดเครื่องมือออกมาได้