# 作業注意事項

##

您可利用限深擋塊(21)設定所需鑽孔深度 X。

- 請按壓限深擋塊調整按鈕(19)然後將限深擋塊安裝到輔助手柄(20)上。
  限深擋塊(21)上的刻紋必須朝下。
- 將 SDS-plus 嵌件工具往 SDS-plus 工具夾座(3)推入到底。SDS-plus 工具若未確實裝好，會影響深度設定的準確性。
- 將限深擋塊拉出至，鑽頭尖端與限深擋塊尖端之間的距離等於所需的鑽孔深度 X。

##

- 如果工具卡住了，傳往主軸的動力會中斷。請務必用雙手握穩電動工具並採取穩固站姿，以隨時承受此時出現的作用力。

- 如果電動工具卡死，請關閉電動工具的電源，然後鬆開嵌件工具。啟動機器時如果安裝在機器上的鑽孔工具被卡住了，會產生高的反作用扭力。

##

與未配備 KickBack Control 的電動工具相較之下，快關功能（KickBack Control）可讓您更容易掌控電動工具，以增加對使用者的保護。電動工具的鑽孔轉軸只要有非預期性的突發旋轉動作，將立即停機，此時快關功能指示器 將隨之亮起紅色且工作燈 (18) 也會閃爍。快關功能啟用時，狀態指示器 (29) 呈紅色閃爍狀態。

- 此時若想繼續操作，則須將起停開關 (12) 放開後再重新按壓。

##

內建減震裝置，可減緩震動。

- 如果減震裝備損壞了，勿繼續使用電動工具。

##

- 電動工具應先停止運轉，然後才放到螺母／螺栓上。轉動中的嵌件工具可能會滑開。

若要使用螺絲起子工具頭，須備妥一個具有 SDS-plus 接頭柄的萬用接桿(38)（配件）。

- 清潔接頭柄的末端並且塗上少許潤滑油脂。
- 把萬用接桿轉進工具夾座中，必須轉至萬用接桿自動鎖定為止。
- 拉動萬用接桿，以確認萬用接桿是否已確實鎖止。
- 把螺絲起子工具頭插入萬用接桿中。必須使用與螺絲頭大小相符的螺絲起子工具頭。
- 若要取下萬用接桿，請將鎖定套筒(5)往後推，然後將萬用接桿(38)從工具夾座中取出即可。

##

利用掛鈎 (13) 即可將電動工具固定於適當的吊掛裝置上。

- 將掛鈎 (13) 往把手 (11) 的方向按一下，以解開鎖扣。掛鈎會自行向後伸出。
- 將掛鈎轉至一側。
- 檢查掛鈎 (13) 是否有任何損壞或變形。
  若掛鈎 (13) 已受損、變形或無法牢固固定於電動工具上，則請勿使用掛鈎。
- 將電動工具利用掛鈎 (13) 掛到一固定的吊掛裝置上。
  為避免造成損壞或人身傷害，吊掛裝置不得裝設在走道上方或緊鄰工作範圍處。
  掛鈎僅是為吊掛電動工具包括所安裝的配件而設計。
- 當要使用電動工具作業時，將掛鈎 (13) 轉回，並略微施力將其向前及向下推入鎖定位置。

- 切勿將掛鈎 (13) 作為防墜設備使用。
  切勿將防墜設備固定於掛鈎上。

##

提示：為防止電動工具掉落，應使用適用於系統重量的防墜設備 (40)。防墜設備的最大允許長度為 1.8 m。務必遵守電動工具上允許的固定區域(39)。

所使用的防墜設備最好是帶有拉桿的吊帶或帶有減震器的防墜設備。

固定防墜設備 (40) 時，務必遵守其操作說明書。

- 請務必將防墜設備的另一側固定到穩固的結構（例如建築物或鷹架）上，切勿固定在使用者自己身上。
  自由墜落保護裝置必須能活動自如，並且只能連接到錨定點 (41)和電動工具上允許的固定區域。 (39)
  選擇錨定點 (41)，以便電動工具在墜落時可以自由落入防墜裝置，而不會纏住或危及使用者。
  切勿將掛鈎 (13) 作為防墜設備使用。
  切勿將防墜設備固定於掛鈎上。
  切勿在裝有吸塵裝置 GDE 18V-16 或 GDE 16 Plus 的電動工具上使用防墜設備。