# Informace o emisích prachu

s GDE 18V-16

Hodnoty emisí prachu zjištěné podle EN 50632-2-6:

prach pronikající do plicních sklípků: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

vdechovatelný prach: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

křemenný prach: <0,05 mg/m3

Uvedená hodnota emisí prachu byla zjištěna při následujících provozních podmínkách:

Druh provozu: vrtání s příklepem

Nástroj: vrták SDS plus, průměr 10 mm

Upozornění: Pokud používáte elektrické nářadí v jiném druhu provozu, s jinými nástroji nebo neprovádíte dostatečnou údržbu, může se hodnota emisí prachu lišit. To může emise prachu po celou pracovní dobu výrazně zvýšit.
V případě potřeby proveďte další bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy před působením emisí prachu, například: nošení respirátoru filtrační třídy P2.
Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.