# Технически данни

Акумулаторен перфоратор | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Управление на оборотите |  | ● | ●
Спиране на въртенето |  | ● | ●
Десен/ляв ход |  | ● | ●
Сменяем патронник |  | – | ●
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Честота на ударитеA) | min–1 | 0–4220 | 0–4220
Енергия на единичен удар съгласно EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Обороти на празен ходA)
Десен ход | min–1 | 0–950 | 0–950
Ляв ход | min–1 | 0–950 | 0–950
Гнездо за работен инструмент |  | SDS plus | SDS plus
Диаметър шийка на вала | mm | 50 | 50
Макс. диаметър на пробивания отвор:
Бетон | mm | 28 | 28
Зидария (с куха боркорона) | mm | 82 | 82
Стомана | mm | 13 | 13
Дърво | mm | 30 | 30
Тегло без акумулатор | kg | 3,3 | 3,4
ТеглоB) | kg | 3,7–4,7 | 3,8–4,8
Дължина | mm | 349 | 378
Височина | mm | 225 | 225
Широчина | mm | 92 | 92
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50
съвместими акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.