# Wymiana uchwytu wiertarskiego

## Wkładanie/wyjmowanie zębatego uchwytu wiertarskiego

## GBH 18V-28 C

Aby możliwe było zastosowanie narzędzi robo‌czych bez systemu SDS plus (np. wierteł cylindrycznych), należy zamontować odpowiedni uchwyt wier‌tarski (zębaty lub szybkozaciskowy uchwyt wiertarski, osprzęt).

##

- Wkręcić trzpień mocujący SDS plus (32) w zębaty uchwyt wiertarski (31). Zabezpieczyć zębaty uchwyt wiertarski (31) za pomocą śruby zabezpieczającej (30). Należy wziąć pod uwagę, że śruba zabezpieczająca ma gwint lewoskrętny.

##

- Końcówkę trzpienia mocującego należy oczyścić i lekko nasmarować.
- Włożyć zębaty uchwyt wiertarski z trzpieniem mocującym w uchwyt narzędziowy, obracając go aż do samoczynnego zaryglowania.
- Sprawdzić zaryglowanie przez pociągnięcie za zębaty uchwyt wiertarski.

##

- Przesunąć tuleję ryglującą (5) do tyłu i zdjąć zębaty uchwyt wiertarski (31).

## Montaż/demontaż wymiennego uchwytu wiertarskiego

## GBH 18V-28 CF

### Demontaż wymiennego uchwytu wiertarskiego (zob. rys. C)

- Odciągnąć pierścień blokujący wymienny uch‌wyt wiertarski (6) do tyłu, przytrzymać go w tej pozycji i pociągnąć do przodu wymienny uchwyt wiertarski SDS plus (2) lub szybkozaciskowy wymienny uchwyt wiertarski (1).
- Po wyjęciu należy chronić uchwyt wiertarski przed zanie‌czyszczeniem.

### Wkładanie wymiennego uchwytu wiertarskiego (zob. rys. D)

- Należy stosować wyłącznie oryginalne części przeznaczone dla danego modelu, zwracając przy tym uwagę na liczbę rowków (34). Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie wymiennych uchwytów wiertarskich z dwoma lub trzema rowkami. Zastosowanie niewłaściwego wymiennego uchwytu wiertarskiego może spowodować wypadnięcie narzędzia roboczego podczas pracy elektronarzędzia.

- Przed włożeniem oczyścić wymienny uchwy‌t wiertarski i lekko nasmarować końcówkę.
- Objąć wymienny uchwyt wiertarski SDS plus (2) lub szybkozaciskowy wymienny uchwyt wiertarski (1) całą ręką. Obracając, wsunąć wymienny uchwyt wier‌tarski w chwyt uchwytu wier‌tars‌kiego (33), aż zaskoczy ze słyszalnym kliknięciem.
- Wymienny uchwyt wiertarski blokuje się samo‌czyn‌nie. Skontrolować zamocowanie poprzez pociągnięcie uchwytu wiertarskiego.