# Instructions d’utilisation

##

La butée de profondeur (21) permet de régler la profondeur de perçage X désirée.

- Appuyez sur le bouton de réglage de butée de profondeur (19) et insérez la butée de profondeur dans la poignée supplémentaire (20).
  Le striage de la butée de profondeur (21) doit être orienté vers le bas.
- Poussez à fond l’accessoire de travail SDS-plus dans le porte-outil SDS-plus (3). Si l’accessoire SDS-plus n’est pas poussé à fond, le réglage de la profondeur de perçage risque d’être faussé.
- Tirez la butée de profondeur jusqu’à ce que l’écart entre la pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur corresponde à la profondeur de perçage X souhaitée.

##

- Dès que l’accessoire de travail se coince ou qu’il s’accroche, l’entraînement de la broche est interrompu. En raison des forces intervenant, tenez toujours l’outil électroportatif fermement avec les deux mains et ayez une position ferme.

- Si l’outil électroportatif est bloqué, éteignez-le et desserrez l’outil de travail. Lorsqu’on met l’appareil en marche, l’outil de travail étant bloqué, il peut y avoir de fortes réactions.

##

Le système d'arrêt rapide (Kickback Control) offre un meilleur contrôle de l'outil électroportatif et augmente ainsi la protection de l'utilisateur, par rapport aux outils électroportatifs sans Kickback Control.L’outil électroportatif s’arrête immédiatement dès qu’il se met subitement, et de façon imprévisible, à tourner autour de l’axe du foret, l’indicateur Arrêt rapide (KickBack Control) s’allume en rouge et la LED d’éclairage (18) clignote. Lorsque l’arrêt rapide (KickBack Control) est actif, l’indicateur d’état (29) clignote en rouge.

- Pour remettre en marche l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (12) et actionnez-le à nouveau.

##

Le dispositif intégré d’amortissement des vibrations (Vibration Control) réduit les vibrations générées en cours d’utilisation.

- Ne continuez pas à utiliser l’outil électroportatif si l’élément d’amortissement est endommagé.

##

- Positionnez l’outil électroportatif sur la vis/sur l’écrou seulement lorsqu’il est à l’arrêt. Un accessoire en rotation risque de glisser.

L'utilisation d'embouts de vissage nécessite de disposer d'un porte-outil universel (38) avec mécanisme de fixation SDS-plus (accessoire).

- Nettoyez l’emmanchement du dispositif de fixation et graissez-le légèrement.
- Enfoncez le porte-outil universel en le tournant dans le porte-outil jusqu’à ce qu’il verrouille automatiquement.
- Contrôlez qu’il est bien verrouillé en tirant sur le porte-outil universel.
- Mettez un embout de vissage dans le porte-outil universel. N’utilisez que des embouts de vissage appropriés à la tête de vis que vous voulez utiliser.
- Pour démonter le porte-outil universel, poussez la bague de verrouillage (5) vers l’arrière et retirez le porte-outil universel (38) du porte-outil.

##

L’étrier de suspension (13) permet de fixer l’outil électroportatif à un dispositif de suspension approprié.

- Pour débloquer l’étrier de suspension (13), poussez-le brièvement en direction de la poignée (11). L’étrier de suspension revient en arrière de lui-même.
- Faites pivoter l’étrier de suspension vers le côté.
- Assurez-vous que l’étrier de suspension (13) n’est pas endommagé et qu’il n’est pas déformé.
  N’utilisez pas l’étrier de suspension (13) quand il est endommagé, déformé ou qu’il n’est plus correctement fixé à l’outil électroportatif.
- Accrochez l’outil électroportatif à un dispositif de suspension avec l’étrier de suspension (13).
  Pour éviter les dommages et les blessures, veillez à ne pas suspendre l’outil électroportatif au-dessus de lieux de passage, allées ou couloirs ou très près de zones de travail.
  L’étrier de suspension est uniquement conçu pour suspendre l’outil électroportatif avec ses accessoires éventuels.
- Avant d’utiliser l’outil électroportatif, ramenez l’étrier de suspension (13) dans sa position initiale en le faisant pivoter et exercez dessus une légère pression vers l’avant et le bas jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

- N’utilisez jamais l’étrier de suspension (13) comme sécurité antichute.
  Ne fixez jamais la sécurité antichute à l’étrier de suspension.

##

Remarque : Pour protéger l’outil électroportatif contre un risque de chute, utilisez un moyen de sécurité antichute (40) approprié. La longueur maximale admissible de la sécurité antichute est de 1,8 m. Respectez impérativement la zone de fixation admissible (39) sur l’outil électroportatif.

Utilisez de préférence comme sécurité antichute une sangle ou longe fixée avec un anneau ou bien une sécurité antichute avec absorbeur d’énergie.

Pour la fixation de la sécurité antichute (40), respectez à tout prix les indications de cette notice d’utilisation.

- Fixez l’autre extrémité de la sécurité antichute à une structure stable (par ex. bâtiment ou échafaudage) et jamais à un vêtement ou à votre poignet.
  La sécurité antichute doit offrir une bonne liberté de mouvement et ne doit être fixée qu’à un point d’ancrage fixe (41) et au niveau de la zone de fixation admissible (39) de l’outil électroportatif.
  Sélectionnez le point d’ancrage fixe (41) de façon à ce qu’en cas de chute l’outil électroportatif soit retenu par la sécurité antichute sans s’enrouler autour de l’utilisateur et sans le mettre en danger ou risquer de le blesser.
  N’utilisez jamais l’étrier de suspension (13) comme sécurité antichute.
  Ne fixez jamais la sécurité antichute à l’étrier de suspension.
  N’utilisez jamais la sécurité antichute de l’outil électroportatif en combinaison avec le dispositif d’aspiration GDE 18V-16 ou GDE 16 Plus.