# Tehnični podatki

Akumulatorsko vrtalno kladivo | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Krmiljenje števila vrtljajev |  | ● | ●
Stikalo za blokado vrtenja |  | ● | ●
Vrtenje v desno/levo |  | ● | ●
Izmenljiva vpenjalna glava |  | – | ●
Nazivna napetost | V= | 18 | 18
Število udarcevA) | min–1 | 0–4220 | 0–4220
Energija posameznega udarca v skladu z EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Število vrtljajev v prostem tekuA)
Vrtenje v desno | min–1 | 0–950 | 0–950
Vrtenje v levo | min–1 | 0–950 | 0–950
Vpenjalni sistem |  | SDS plus | SDS plus
Premer vratu vretena | mm | 50 | 50
Najv. premer vrtanja:
Beton | mm | 28 | 28
Zid (z votlo vrtalno krono) | mm | 82 | 82
Jeklo | mm | 13 | 13
Les | mm | 30 | 30
Teža brez akumulatorske baterije | kg | 3,3 | 3,4
TežaB) | kg | 3,7–4,7 | 3,8–4,8
Dolžina | mm | 349 | 378
Višina | mm | 225 | 225
Širina | mm | 92 | 92
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.