# Date tehnice

Ciocan rotopercutor cu acumulator | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Sistem de reglare a turaţiei |  | ● | ●
Sistem de oprire a rotaţiei |  | ● | ●
Funcţionare spre dreapta/stânga |  | ● | ●
Mandrină interschimbabilă |  | − | ●
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Număr de percuţiiA) | min-1 | 0–4220 | 0–4220
Energie de percuţie conform EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Turaţie în golA)
Funcţionare spre dreapta | rot/min | 0–950 | 0–950
Funcţionare spre stânga | rot/min | 0–950 | 0–950
Sistem de prindere a accesoriilor |  | SDS plus | SDS plus
Diametru guler ax | mm | 50 | 50
Diametru maxim de găurire:
Beton | mm | 28 | 28
Zidărie (cu carotă) | mm | 82 | 82
Oţel | mm | 13 | 13
Lemn | mm | 30 | 30
Greutate fără acumulator | kg | 3,3 | 3,4
GreutateB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Lungime | mm | 349 | 378
Înălţime | mm | 225 | 225
Lăţime | mm | 92 | 92
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionării C) şi pe perioada depozitării | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Acumulatori compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.