# Műszaki adatok

Akkumulátoros fúrókalapács | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Fordulatszám-szabályozás |  | ● | ●
Forgásleállítás |  | ● | ●
Jobbra/balra forgás |  | ● | ●
Csere-fúrótokmány |  | – | ●
Névleges feszültség | V= | 18 | 18
ÜtésszámA) | perc-1 | 0–4220 | 0–4220
Egyedi ütéserő a „EPTA-Procedure 05:2016” (2016/05 EPTA-eljárás) szerint | J | 3,3 | 3,3
Üresjárati fordulatszámA)
Jobbra forgás | perc-1 | 0–950 | 0–950
Balra forgás | perc-1 | 0–950 | 0–950
Szerszámbefogó egység |  | SDS plus | SDS plus
Tengelynyak-átmérő | mm | 50 | 50
Max. furatátmérő:
Beton | mm | 28 | 28
Téglafal (üreges fúrókoronával) | mm | 82 | 82
Acél | mm | 13 | 13
Fa | mm | 30 | 30
Súly akkumulátor nélkül | kg | 3,3 | 3,4
SúlyB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Hossz | mm | 349 | 378
Magasság | mm | 225 | 225
Szélesség | mm | 92 | 92
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránC) és tárolás során | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Kompatibilis akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.