# Tekniske data

Batteridrevet borhammer | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Turtallsstyring |  | ● | ●
Dreiestopp |  | ● | ●
Høyre-/venstregang |  | ● | ●
Skiftechuck |  | – | ●
Nominell spenning | V= | 18 | 18
SlagtallA) | slag/min | 0–4220 | 0–4220
Enkeltslagstyrke i henhold til EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
TomgangsturtallA)
Høyregang | o/min | 0–950 | 0–950
Venstregang | o/min | 0–950 | 0–950
Verktøyholder |  | SDS plus | SDS plus
Diameter på spindelhals | mm | 50 | 50
Bordiameter maks.:
Betong | mm | 28 | 28
Murverk (med hulborkrone) | mm | 82 | 82
Stål | mm | 13 | 13
Tre | mm | 30 | 30
Vekt uten batteri | kg | 3,3 | 3,4
VektB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Lengde | mm | 349 | 378
Høyde | mm | 225 | 225
Bredde | mm | 92 | 92
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Kompatible batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.