# Sostituzione del mandrino

## Introduzione/rimozione del mandrino a cremagliera

## GBH 18V-28 C

Per poter lavorare con utensili senza SDS-plus (ad es. punta con codolo cilindrico), occorre montare un mandrino idoneo (mandrino a cremagliera o autoserrante, accessori).

##

- Avvitare il codolo SDS plus (32) in un mandrino a cremagliera (31). Fissare il mandrino a cremagliera (31) con la vite di sicurezza (30). Nota bene: la vite di sicurezza ha filettatura sinistrorsa.

##

- Pulire l’estremità ad innesto del codolo ed applicarvi un leggero strato di grasso.
- Introdurre il mandrino a cremagliera, con il relativo codolo, nell’attacco utensile, ruotandolo sino a bloccarlo automaticamente.
- Verificare il bloccaggio, esercitando trazione sul mandrino a cremagliera.

##

- Spingere all’indietro la bussola di serraggio (5) e rimuovere il mandrino a cremagliera (31).

## Rimozione/inserimento del mandrino autoserrante

## GBH 18V-28 CF

### Rimozione del mandrino intercambiabile (vedere Fig. C)

- Tirare all’indietro l’anello di bloccaggio mandrino intercambiabile (6), trattenerlo in tale posizione ed estrarre in avanti il mandrino intercambiabile SDS plus (2), oppure il mandrino autoserrante intercambiabile (1).
- Una volta rimosso, proteggere il mandrino intercambiabile dalle contaminazioni.

### Introduzione del mandrino intercambiabile (vedere Fig. D)

- Utilizzare esclusivamente dotazione originale specifica del modello, prestando attenzione al numero di scanalature di identificazione (34). Andranno utilizzati esclusivamente mandrini intercambiabili con due o tre scanalature di identificazione. Qualora venga utilizzato un mandrino intercambiabile non idoneo all’elettroutensile, l’utensile accessorio potrebbe cadere durante il funzionamento.

- Prima dell’introduzione, pulire il mandrino intercambiabile ed applicare un leggero strato di grasso sul codolo.
- Afferrare con l’intera mano il mandrino intercambiabile SDS plus (2), oppure il mandrino autoserrante intercambiabile (1). Ruotandolo, spingere il mandrino intercambiabile sul relativo attacco (33), fino ad avvertire chiaramente un rumore d’innesto.
- Il mandrino intercambiabile si bloccherà automaticamente. Verificare il bloccaggio, esercitando trazione sul mandrino intercambiabile.