# 更換夾頭

## 安裝／取下齒環式夾頭

## GBH 18V-28 C

若要使用非 SDS-plus 系統的工具（例如具有圓柱柄的鑽頭）進行作業，則必須安裝適當夾頭（齒環式夾頭或快速夾頭，配件）。

##

- 請將 SDS-plus 接頭柄 (32) 鎖進齒環式夾頭 (31) 內。用防鬆螺栓 (30) 固定住齒環式夾頭 (31)。注意：此顆防鬆螺栓為左旋螺紋。

##

- 清潔接頭柄的末端並且塗上少許潤滑油脂。
- 把齒環式夾頭的接頭柄插入工具機的工具接頭中，直至接頭柄自動鎖定為止。
- 拉動齒環式夾頭，以確認夾頭是否已確實鎖止。

##

- 將鎖止套筒 (5) 往後推，即可卸下齒環式夾頭 (31)。

## 拆卸／安裝夾頭

## GBH 18V-28 CF

### 卸下更換式夾頭（請參考圖 C）

- 將更換式夾頭鎖止環 (6) 往後拉並讓它固定在這個位置上，然後將 SDS-plus 更換式夾頭 (2) 或快換夾頭 (1) 往前拔下。
- 更換式夾頭取下後需妥善保護，以免受污。

### 裝上更換式夾頭（請參考圖 D）

- 僅可使用機型專用的原廠配件，並同時留意識別槽的數量(34)。更換式夾頭僅可配有兩個或三個識別槽。 若此電動工具未使用合適的更換式夾頭‵，則嵌件工具可能會在功能運轉期間掉落出來。

- 夾頭需先進行清潔然後才可安裝，必須在接頭柄的插入端塗上少許油脂。
- 用整個手掌環握住 SDS-plus 夾頭 (2) 或快換夾頭 (1)。將夾頭一邊旋轉一邊推至夾頭轉接頭 (33) 上，直到清楚聽見卡上的聲音。
- 此時夾頭已經自動鎖定。但是仍需拉動夾頭，以檢查是否已確實鎖止。