# Дані про викиди пилу

з GDE 18V-16

Обсяг викиду пилу визначено відповідно до EN 50632-2-6:

Пил, що вдихається: 0,5 мг/м3, K = 0 мг/м3

Пил, що вдихається: <0,5 мг/м3, K = 0 мг/м3

Кварцовий пил: <0,05 мг/м3

Вказане значення викидів пилу було визначено за таких умов експлуатації:

Режим роботи: перфорація

Робочий інструмент: свердло SDS plus, діаметр 10 мм

Вказівка: якщо ви використовуєте електроінструмент в іншому режимі роботи, з іншими насадками або не забезпечуючи достатнє технічне обслуговування, обсяг викидів пилу може відрізнятися. Це може значно підвищити викиди пилу протягом всієї тривалості роботи.
За необхідності застосовуйте додаткові заходи безпеки для захисту оператора від впливу викидів пилу, а саме: носіння дихальної маски з фільтром класу P2.
Дотримуйтеся приписів щодо оброблюваних матеріалів, що діють у вашій країні.