# Tehnički podaci

Akumulatorski bušaći čekić | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Upravljanje brojem okretaja |  | ● | ●
Zaustavljanje rotacije |  | ● | ●
Desni/lijevi hod |  | ● | ●
Izmjenjiva stezna glava |  | – | ●
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Broj udaracaA) | min–1 | 0–4220 | 0–4220
Jačina pojedinačnog udarca prema EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Broj okretaja u praznom hoduA)
rotacija udesno | min–1 | 0–950 | 0–950
rotacija ulijevo | min–1 | 0–950 | 0–950
Prihvat alata |  | SDS plus | SDS plus
Promjer grla vretena | mm | 50 | 50
Promjer bušenja maks.:
beton | mm | 28 | 28
zidovi (sa šupljim krunastim svrdlom) | mm | 82 | 82
čelik | mm | 13 | 13
drvo | mm | 30 | 30
Težina bez aku-baterije | kg | 3,3 | 3,4
TežinaB) | kg | 3,7–4,7 | 3,8–4,8
Duljina | mm | 349 | 378
Visina | mm | 225 | 225
Širina | mm | 92 | 92
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.