# Namestitev

- Pred začetkom kakršnihkoli del na elek‌trič‌nem orodju (na primer vzdrževanje, zame‌nja‌va orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumula‌torsko baterijo. Pri nenamernem aktiviranju vklopno/iz‌klop‌nega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Namestitev modula Bluetooth® Low Energy (dodatni pribor)
Dodatni ročaj
Izbor vpenjalne glave in nastavkov
Zamenjava vpenjalne glave
Menjava nastavka
Odsesavanje prahu/ostružkov
Odsesavanje prahu s pripravo GDE 18V-16 (pribor)