# Pomoćna ručka

- Električni alat koristite samo sa dodatnom drškom (20).

- Uverite se da je dodatna drška uvek dobro pričvršćena. U suprotnom tokom rada možete da izgubite kontrolu nad električnim alatom.

## Zakretanje pomoćne ručke (videti sliku A)

Dodatnu dršku (20) možete da iskrenete po želji, radi postizanja bezbednog položaja, koji tokom rada ne zamara.

- Okrenite donji deo pomoćne ručke (20) suprotno od smera kretanja kazaljke na satu i zakrenite pomoćnu ručku (20) u željeni položaj. Zatim ponovo čvrsto uvrnite donji deo pomoćne ručke (20) u smeru kretanja kazaljke na satu.
  Pazite na to, da zatezna traka pomoćne ručke bude u žlebu na kućištu predviđenom za to.