# البيانات الفنية

مطرقة ثقب عاملة بمركم | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
التحكم بعدد اللفات |  | ● | ●
إيقاف الدوران |  | ● | ●
دوران يميني/يساري |  | ● | ●
ظرف المثقاب البديل |  | − | ●
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18
عدد الطرقاتA) | min-1 | 0–4220‏ | 0–4220‏
قوة الطرقة المفردة حسب EPTA-Procedure 05:2016‏ | جول | 3,3 | 3,3
عدد اللفات اللاحمليA)
دوران جهة اليمين | لفة/دقيقة | 0–950‏ | 0–950‏
دوران جهة اليسار | لفة/دقيقة | 0–950‏ | 0–950‏
حاضن العدة |  | SDS plus | SDS plus
قطر عنق محور الدوران | مم | 50 | 50
قطر الثقب الأقصی:
الخرسانة | مم | 28 | 28
الجدران (طربوش ثقب مجوف) | مم | 82 | 82
فولاذ | مم | 13 | 13
خشب | مم | 30 | 30
الوزن دون المركم | كجم | 3,3 | 3,4
الوزنB) | كجم | 4,7−3,7 | 4,8−3,8
الطول | مم | 349 | 378
الارتفاع | مم | 225 | 225
العرض | مم | 92 | 92
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0...+35‏ | 0...+35‏
درجة الحرارة الخارجية المسموح بها عند التشغيل C) وعند التخزين | °م | −15...+50‏ | −15...+50‏
المراكم المتوافقة |  | GBA 18V... ProCORE18V... ‎ | GBA 18V... ProCORE18V... ‎
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V...‎‏ ≥5.0 أمبير ساعة ProCORE18V...‎‏ ≥4.0 أمبير ساعة | GBA 18V...‎‏ ≥5.0 أمبير ساعة ProCORE18V...‎‏ ≥4.0 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... ‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36... ‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 4.0Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.