# ข้อมูลทางเทคนิค

สว่านเจาะกระแทกไร้สาย | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
การควบคุม‌ความเร็ว |  | ● | ●
หยุด‌การหมุน |  | ● | ●
การหมุนทางซ้าย/ขวา |  | ● | ●
หัวจับดอก |  | − | ●
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18 | 18
อัตราการกระแทกA) | นาที-1 | 0–4220 | 0–4220
แรงกระแทกต่อครั้งตามระเบียบการ EPTA-Procedure 05:2016 | จูล | 3.3 | 3.3
ความเร็วรอบเดินเบาA)
การหมุนทางขวา | นาที-1 | 0–950 | 0–950
การหมุนทางซ้าย | นาที-1 | 0–950 | 0–950
ด้ามจับ‌เครื่องมือ |  | SDS plus | SDS plus
เส้นผ่านศูนย์กลาง‌ปลอกแกน | มม. | 50 | 50
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะสูงสุด:
คอนกรีต | มม. | 28 | 28
อิฐก่อผนัง (ด้วยดอกเจาะคว้าน) | มม. | 82 | 82
เหล็กกล้า | มม. | 13 | 13
ไม้ | มม. | 30 | 30
น้ำหนักโดยไม่มีแบตเตอรี่แพ็ค | กก. | 3.3 | 3.4
น้ำหนักB) | กก. | 3.7−4.7 | 3.8−4.8
ความยาว | มม. | 349 | 378
ความสูง | มม. | 225 | 225
ความกว้าง | มม. | 92 | 92
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน C) และเมื่อจัดเก็บ | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20−25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 4.0Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac