# 제품 사양

충전 로터리 해머 드릴 | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
품번 |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
속도 제어 |  | ● | ●
회전 정지 |  | ● | ●
우회전/좌회전 |  | ● | ●
키레스 척 |  | − | ●
정격 전압 | V= | 18 | 18
타격 속도A) | min-1 | 0–4220 | 0–4220
EPTA-Procedure 05:2016에 따른 스트로크당 충격 에너지 | J | 3.3 | 3.3
무부하 속도A)
정회전 | min-1 | 0–950 | 0–950
역회전 | min-1 | 0–950 | 0–950
툴 홀더 |  | SDS plus | SDS plus
스핀들 넥 직경 | mm | 50 | 50
드릴 직경, 최대:
콘크리트 | mm | 28 | 28
벽돌(코어 비트 사용 시) | mm | 82 | 82
철재 | mm | 13 | 13
목재 | mm | 30 | 30
중량(배터리 미포함) | kg | 3.3 | 3.4
중량B) | kg | 3.7−4.7 | 3.8−4.8
길이 | mm | 349 | 378
높이 | mm | 225 | 225
너비 | mm | 92 | 92
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
호환 가능한 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
권장하는 배터리 |  | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  배터리 ProCORE18V 4.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨.

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.