# Bắt Đầu Vận Hành

- Đảm bảo rằng nắp che (15) của Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 được đóng kín khi vận hành. Như vậy bạn sẽ tránh được bụi xâm nhập.

##

Bằng công tắc dừng xoay/dừng đập (17) hãy chọn chế độ vận hành của dụng cụ điện.

- Hãy nhấn nút mở khóa (16) để thay đổi chế độ vận hành và xoay công tắc dừng xoay/dừng đập (17) vào vị trí mong muốn, đến khi vào khớp.

Hướng dẫn: Chỉ thay đổi chế độ vận hành khi dụng cụ điện tắt! Nếu không, máy có thể bị làm hỏng.

Vị trí khoan búa rên vê‑tông hoặc đá

Vị trí Khoan thường không đập trên gỗ, kim loại, gốm và nhựa cũng như để bắt vít

Vị trí Vario-Lock để điều chỉnh vị trí đục
Tại vị trí này công tắc dừng xoay/dừng đập (17) không khớp.

Vị trí đục

##

Với gạc vặn chuyển đổi chiều quay (10) bạn có thể thay đổi hướng xoay của dụng cụ điện. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được khi công tắc Tắt/Mở được nhấn (12).

- Chỉ kích hoạt gạc vặn chuyển đổi chiều quay (10) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.

Luôn luôn chỉnh đặt chiều quay để khoan búa, khoan thường và đục về chiều quay phải.

- Quay phải: Để khoan hay bắt vít, đẩy gạc vặn chuyển đổi chiều quay (10) sang trái đến cữ chặn.
- Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Để nới lỏng hoặc tháo các vít và đai ốc hãy nhấn gạc vặn chuyển đổi chiều quay (10) sang bên phải cho tới cữ chặn.

Lưu ý: Nếu gạc vặn chuyển đổi chiều quay ở vị trí chính giữa, công tắc bật/tắt sẽ bị chặn.

##

- Để bật dụng cụ điện cầm tay, bạn hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (12).

Đèn làm việc (18) bật sáng khi công tắc Tắt/Mở được nhấn nhẹ hoặc nhấn hết cỡ (12) và cho phép chiếu sáng khu vực làm việc ở các điều kiện chiếu sáng kém.

Khi mở máy để vận hành lần đầu tiên, sự khởi động có thể bị chậm lại vì hệ thống điện tử của dụng cụ điện phải tự định hình trước.

Đối với khi ở nhiệt độ thấp, máy đạt đến hết công suất búa/đập chỉ sau một khoảng thời gian nhất định.

- Để tắt dụng cụ điện, hãy nhả công tắc Tắt/Mở (12).

##

Bạn có thể liên tục điều chỉnh tốc độ/tần suất đập của dụng cụ điện đang bật tùy theo mức độ bấm công tắc Tắt/Mở mạnh hay nhẹ (12).

Bấm nhẹ công tắc Tắt/Mở (12) sẽ cho tốc độ/tần suất đập thấp. Lực áp mạnh hơn lên công tắc làm tăng tốc độ và tần suất đập.

Bạn có thể điều chỉnh số vòng quay trên giao diện người dùng hoặc bằng ứng dụng Smartphone .

##

Bạn có thể khóa mũi đục vào 40 các vị trí. Nhờ như vậy, ta có thể tạo tư thế thao tác tốt nhất cho từng ứng dụng.

- Lắp mũi đục vào trong ổ lắp dụng cụ.
- Vặn công tắc dừng xoay/dừng đập (17) vào vị trí „Khóa nhiều vị trí“.
- Xoay phần lắp dụng cụ về vị trí đục theo yêu cầu.
- Vặn công tắc dừng xoay/dừng đập (17) vào vị trí „Đục“. Giá đỡ dụng cụ được khóa.
- Để đục, chỉnh đặt chiều quay về chiều quay phải.