# Data teknis

Bor hammer berdaya baterai | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Kontrol kecepatan putaran |  | ● | ●
Penghenti putaran |  | ● | ●
Arah putaran ke kanan/kiri |  | ● | ●
Chuck bor penggantian |  | − | ●
Tegangan nominal | V= | 18 | 18
Tingkat getaranA) | min-1 | 0–4220 | 0–4220
Daya tiap getaran sesuai dengan EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Kecepatan idleA)
Putaran ke kanan | min-1 | 0–950 | 0–950
Putaran ke kiri | min-1 | 0–950 | 0–950
Dudukan alat kerja |  | SDS plus | SDS plus
Diameter leher spindel | mm | 50 | 50
Diameter mata bor maks.:
Beton | mm | 28 | 28
Tembok (dengan mata bor hollow) | mm | 82 | 82
Baja | mm | 13 | 13
Kayu | mm | 30 | 30
Berat tanpa baterai | kg | 3,3 | 3,4
BeratB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Panjang | mm | 349 | 378
Tinggi | mm | 225 | 225
Lebar | mm | 92 | 92
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0...+35 | 0...+35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian C) dan saat penyimpanan | °C | −15...+50 | −15...+50
Baterai yang kompatibel |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V... ≥5,0 Ah ProCORE18V... ≥4,0 Ah | GBA 18V... ≥5,0 Ah ProCORE18V... ≥4,0 Ah
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Diukur pada suhu 20−25 °C dengan baterai ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.