# Технічні дані

Акумуляторний перфоратор | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Регулювання кількості обертів |  | ● | ●
Вимкнення обертання |  | ● | ●
Обертання праворуч/ліворуч |  | ● | ●
Змінний свердлильний патрон |  | – | ●
Номінальна напруга | V= | 18 | 18
Число ударівA) | уд./хв | 0–4 220 | 0–4 220
Сила одиночного удару відповідно до EPTA-Procedure 05:2016 | Дж | 3,3 | 3,3
Частота обертання холостого ходуA)
Обертання праворуч | об/хв | 0–950 | 0–950
Обертання ліворуч | об/хв | 0–950 | 0–950
Патрон |  | SDS plus | SDS plus
Діаметр шийки шпинделя | мм | 50 | 50
Діаметр розсвердлюваного отвору, макс.:
Бетон | мм | 28 | 28
Цегляна кладка (свердлильна коронка) | мм | 82 | 82
Сталь | мм | 13 | 13
Деревина | мм | 30 | 30
Вага без акумуляторної батареї | кг | 3,3 | 3,4
ВагаB) | кг | 3,7–4,7 | 3,8–4,8
Довжина | мм | 349 | 378
Висота | мм | 225 | 225
Ширина | мм | 92 | 92
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50
Сумісні акумулятори |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ≥ 5,0 A·год ProCORE18V... ≥ 4,0 A·год | GBA 18V... ≥ 5,0 A·год ProCORE18V... ≥ 4,0 A·год
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.