# Technische Daten

Akku-Bohrhammer | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Drehzahlsteuerung |  | ● | ●
Drehstopp |  | ● | ●
Rechts-/Linkslauf |  | ● | ●
Wechselbohrfutter |  | − | ●
Nennspannung | V= | 18 | 18
SchlagzahlA) | min-1 | 0–4220 | 0–4220
Einzelschlagstärke entsprechend EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
LeerlaufdrehzahlA)
Rechtslauf | min-1 | 0–950 | 0–950
Linkslauf | min-1 | 0–950 | 0–950
Werkzeugaufnahme |  | SDS-plus | SDS-plus
Durchmesser Spindelhals | mm | 50 | 50
Bohrdurchmesser max.:
Beton | mm | 28 | 28
Mauerwerk (mit Hohlbohrkrone) | mm | 82 | 82
Stahl | mm | 13 | 13
Holz | mm | 30 | 30
Gewicht ohne Akku | kg | 3,3 | 3,4
GewichtB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Länge | mm | 349 | 378
Höhe | mm | 225 | 225
Breite | mm | 92 | 92
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb C) und bei Lagerung | °C | −15...+50 | −15...+50
kompatible Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 4.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.