# Technické údaje

Akumulátorové vŕtacie kladivo | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Regulácia otáčok |  | ● | ●
Zastavenie otáčania |  | ● | ●
Pravobežný/ľavobežný chod |  | ● | ●
Výmenné skľučovadlo |  | – | ●
Menovité napätie | V= | 18 | 18
Frekvencia príklepuA) | min–1 | 0–4 220 | 0–4 220
Intenzita jednotlivých príklepov podľa EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Voľnobežné otáčkyA)
Pravobežný chod | ot/min | 0–950 | 0–950
Ľavobežný chod | ot/min | 0–950 | 0–950
Upínanie nástroja |  | SDS plus | SDS plus
Priemer stopky vretena | mm | 50 | 50
Max. vŕtací priemer:
Betón | mm | 28 | 28
Murivo (s dutou vŕtacou korunkou) | mm | 82 | 82
Oceľ | mm | 13 | 13
Drevo | mm | 30 | 30
Hmotnosť bez akumulátora | kg | 3,3 | 3,4
HmotnosťB) | kg | 3,7–4,7 | 3,8–4,8
Dĺžka | mm | 349 | 378
Výška | mm | 225 | 225
Šírka | mm | 92 | 92
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke C) a pri skladovaní | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50
Kompatibilné akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.