# Troca de ferramenta

A capa de proteção contra pó (4) evita consideravelmente que penetre pó de perfuração no encabadouro durante o funcionamento. Ao introduzir a ferramenta, certifique-se de que a capa de proteção contra pó (4) não é danificada.

- Uma capa de proteção contra pó danificada deve ser substituída imediatamente. Recomendamos que o faça no Serviço de Assistência Técnica.

##

### Introduzir a ponta de aparafusar SDS plus (ver figura E)

Com o mandril de substituição SDS-plus é possível trocar fácil e confortavelmente as ferramentas de trabalho, sem ter que utilizar outras ferramentas.

- GBH 18V-28 CF: Introduza o mandril de substituição SDS-plus (2).
- Limpe a haste de encaixe da ferramenta de trabalho e lubrifique levemente.
- Introduza a ferramenta de trabalho no encabadouro, girando até travar-se automaticamente.
- Puxe a ferramenta para controlar o travamento.

A ferramenta de trabalho SDS-plus pode ser movida livremente condicionada pelo sistema. Por causa disso, ocorre um desvio de rotação em vazio. Isto não tem qualquer influência na precisão do furo, uma vez que a broca se autocentra ao furar.

### Retirar a ponta de aparafusar SDS-plus (ver figura F)

- Empurre a bucha de travamento (5) para trás e retire a ponta de aparafusar.

##

## GBH 18V-28 C

### Introduzir a ferramenta de trabalho (ver figura G)

Nota: Não use ferramentas sem SDS-plus para furar com martelo ou cinzelar! As ferramentas sem SDS-plus e as respetivas buchas são danificadas ao furar com martelo e a cinzelar.

- Coloque a bucha de coroa dentada (31).
- Abra a bucha de coroa dentada (31) rodando até a ferramenta poder ser inserida. Introduzir a ferramenta.
- Insira a chave de buchas (35) nos respetivos orifícios da bucha de coroa dentada (31) e aperte a ferramenta uniformemente.
- Rode o interruptor de bloqueio de rotação/impacto (17) para a posição "Furar".

### Retirar a ponta de aparafusar (ver figura H)

- Rode a bucha da bucha de coroa dentada (31) com a ajuda da chave de buchas (35) para a esquerda, até que a ponta de aparafusar possa ser retirada.

##

## GBH 18V-28 CF

### Introduzir a ferramenta de trabalho (ver figura I)

Nota: Não use ferramentas sem SDS-plus para furar com martelo ou cinzelar! As ferramentas sem SDS-plus e as respetivas buchas são danificadas ao furar com martelo e a cinzelar.

- Introduza o mandril de substituição de aperto rápido (1).

- Segure o anel de fixação (37) do mandril de substituição de aperto rápido. Abra o encabadouro rodando a bucha dianteira (36) até ser possível introduzir a ferramenta. Segure o anel de fixação (37) e rode a bucha dianteira (36) com força no sentido da seta, até que sejam audíveis ruídos de catraca.
- Puxar a ferramenta para verificar se está firme.

Nota: se o encabadouro tiver sido aberto até ao batente, é possível que se oiça um ruído de catraca ao fechar o encabadouro e o encabadouro não se fecha.

Nesse caso, rode uma vez a bucha dianteira uma vez para a esquerda. Em seguida será possível fechar o encabadouro.

- Rode o interruptor de bloqueio de rotação/impacto (17) para a posição "Furar".

### Retirar a ferramenta de trabalho (ver figura J)

- Segure o anel de fixação (37) do mandril de substituição de aperto rápido. Abra o encabadouro rodando a bucha dianteira (36) no sentido da seta até ser possível remover a ferramenta.