# Tehnilised andmed

Akupuurvasar | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Pöörlemiskiiruse juhtimine |  | ● | ●
Pöörlemise peatamine |  | ● | ●
Päripäeva/vastupäeva pöörlemine |  | ● | ●
Vahetatav puuripadrun |  | – | ●
Nimipinge | V= | 18 | 18
LöögikiirusA) | min–1 | 0–4220 | 0–4220
Üksiklöögi tugevus EPTA-Procedure 05:2016 järgi | J | 3,3 | 3,3
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA)
Päripäeva pöörlemine | min–1 | 0–950 | 0–950
Vastupäeva pöörlemine | min–1 | 0–950 | 0–950
Tööriista kinnituskoht |  | SDS plus | SDS plus
Spindlikaela läbimõõt | mm | 50 | 50
Puuri max läbimõõt:
Betoon | mm | 28 | 28
Müüritis (õõneskroonpuuriga) | mm | 82 | 82
Teras | mm | 13 | 13
Puit | mm | 30 | 30
Kaal ilma akuta | kg | 3,3 | 3,4
KaalB) | kg | 3,7–4,7 | 3,8−4,8
Pikkus | mm | 349 | 378
Kõrgus | mm | 225 | 225
Laius | mm | 92 | 92
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Ühilduvad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.