# Interfaz del usuario (ver figura L)

La interfaz de usuario (8) sirve para la selección del modo de trabajo así como para la indicación del estado de la herramienta eléctrica.

## Indicadores de estado

Indicador del estado de carga del acumulador (interfaz de usuario) (22) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
verde (2 hasta 5 barras) | Acumulador cargado | –
amarillo (1 barra) | Acumulador casi vacío | Acumulador, sustituir o cargar pronto
rojo (1 barra) | Acumulador vacío | Acumulador, sustituir o cargar

Indicador de estado de herramienta eléctrica (29) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
Verde | Estado OK | –
Amarillo | Se ha alcanzado la temperatura crítica o la batería está casi agotada | Dejar enfriar la herramienta eléctrica o sustituir o cargar la batería
Rojo | La herramienta eléctrica está sobrecalentada o la batería está agotada | Dejar enfriar la herramienta eléctrica o sustituir o cargar la batería
Rojo | El motor está bloqueado, la batería demasiado débil | Cargar la batería o utilizar el tipo de batería recomendado
Errores generales | Desconectar y conectar de nuevo la herramienta eléctrica o retirar y colocar de nuevo la batería Si persiste la avería: Enviar la herramienta eléctrica al servicio de atención al cliente
Rojo parpadeante | La desconexión rápida se ha activado | Desconectar y conectar de nuevo la herramienta eléctrica
Azul parpadeante | Herramienta eléctrica conectada a través de Bluetooth® con el aparato final móvil o la configuración se transfiere | –

Símbolo de teléfono inteligente (28) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
Blanco | Informaciones importantes disponibles (p. ej. advertencia de temperatura) | Leer el mensaje en el teléfono inteligente

## Seleccionar el modo de trabajo

Presione varias veces la tecla (26) para seleccionar el modo de trabajo, hasta que se ilumine el modo de trabajo deseado.

Indicación: En el modo de trabajo Favorite, las funciones se configuran utilizando la aplicación del teléfono inteligente, en el modo de trabajo Auto y Soft, las funciones están preconfiguradas.

Indicador de modo de trabajo (25) | Funciones
--- | ---
Símbolo de potencia máxima (27) iluminado | En el modo de trabajo Auto, la herramienta eléctrica alcanza la máxima potencia con máxima velocidad de arranque.
Símbolo de configuración de revoluciones mediante teléfono inteligente (23) iluminado | En el modo de trabajo Favorite, la potencia y la velocidad de arranque de la herramienta eléctrica pueden configurarse individualmente a través de la aplicación del teléfono inteligente.
Símbolo de potencia reducida (24) iluminado | En el modo de trabajo Soft, la potencia y la velocidad de arranque de la herramienta eléctrica están reducidas.