# Технички податоци

Батериски чекан за дупчење | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Контрола на бројот на вртежи |  | ● | ●
Запирање на вртежи |  | ● | ●
Десен/лев тек |  | ● | ●
Заменлива глава за дупчење |  | – | ●
Номинален напон | V= | 18 | 18
Број на удариA) | min–1 | 0–4220 | 0–4220
Јачина на поединечен удар согласно EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Број на вртежи во празен одA)
Десен тек | min–1 | 0–950 | 0–950
Лев тек | min–1 | 0–950 | 0–950
Прифат на алатот |  | SDS plus | SDS plus
Дијаметар на грлото на вретеното | mm | 50 | 50
Макс. дијаметар на дупката:
Бетон | mm | 28 | 28
Ѕидни конструкции (со крунеста бургија) | mm | 82 | 82
Челик | mm | 13 | 13
Дрво | mm | 30 | 30
Тежина без батерија | kg | 3,3 | 3,4
ТежинаB) | kg | 3,7–4,7 | 3,8–4,8
Должина | mm | 349 | 378
Висина | mm | 225 | 225
Ширина | mm | 92 | 92
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
дозволена околна температура при полнење при работењеC) и при складирање | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50
компатибилни акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.