# Arbetsanvisningar

##

Med djupanslaget (21) kan önskat borrdjup X fastställas.

- Tryck på knappen för djupanslagsinställning (19) och sätt djupanslaget i tilläggshandtaget (20).
  Den räfflade sidan av djupanslaget (21) måste peka neråt.
- Skjut SDS-plus-insatsverktyget ända till anslaget i verktygsupptagningen SDS-plus (3). Rörligheten hos SDS-plus-verktyget kan annars leda till en felaktig inställning av borrdjupet.
- Dra ut djupanslaget så att avståndet mellan borrspetsen och djupanslagets spets motsvarar önskat borrdjup X.

##

- Om verktyget är fastklämt bryts drivningen av borrspindeln. Håll på grund av de krafter som uppstår alltid elverktyget ordentligt med båda händer och stå stabilt.

- Stäng av elverktyget och lossa insatsverktyget om elverktyget blockerar. Vid inkoppling av ett blockerat borrverktyg uppstår höga reaktionsmoment.

##

Snabbavstängningen (KickBack Control) ger bättre kontroll över elverktyget och ökar därmed användarsäkerheten jämfört med elverktyg utan KickBack Control. Vid plötslig och oförutsägbar rotation hos elverktyget runt borraxeln stängs elverktyget av, indikeringen snabbavstängning lyser rött och arbetsbelysningen (18) blinkar. Vid aktiverad snabbavstängning blinkar indikeringen Status (29) rött.

- För återidrifttagning, släpp strömbrytaren (12) och aktivera den på nytt.

##

Den integrerade vibrationsdämpningen reducerar uppstående vibrationer.

- Elverktyget får inte längre användas om dämpningselementet skadats.

##

- Elverktyget ska vara avstängt när det förs mot muttern/skruven. Roterande insatsverktyg kan slira bort.

För att använda skruvbits behöver du en universalhållare (38) med SDS-plus-fäste (tillbehör).

- Rengör insticksänden på fästet och smörj den lätt.
- Sätt in universalhållaren i verktygsfästet med en roterande rörelse tills det låser fast.
- Kontrollera låsningen genom att dra i universalhållaren.
- Sätt in en skruvbit i universalhållaren. Använd endast skruvbits som passar till skruvhuvudet.
- För att ta ut universalhållaren, skjut spärrhylsan (5) bakåt och ta ut universalhållaren (38) ur verktygsfästet.

##

Med upphängningskroken (13) kan elverktyget hängas upp i lämplig upphängningsanordning.

- Tryck in upphängningskroken (13) kort mot handtaget (11) för att lossa låset.Upphängningskroken förs bakåt av sig själv.
- Vrid upphängningskroken åt sidan.
- Kontrollera upphängningskroken (13) med avseende på skador eller deformering.
  Använd inte upphängningskroken (13) om den är skadad, deformerad eller inte längre sitter fast på elverktyget.
- Häng upp elverktyget i en stabil upphängningsanordning med hjälp av upphängningskroken (13).
  För att undvika personskador och materiella skador får upphängningsanordningen inte vara placerad över gångvägar eller direkta arbetsområden.
  Upphängningskroken är endast avsedd för upphängning av elverktyget inklusive monterade tillbehör.
- Vrid tillbaka upphängningskroken (13) och skjut in den lätt framåt och nedåt till låspositionen när du arbetar med elverktyget.

- Använd aldrig upphängningskroken (13) som fallsäkring.
  Fäst aldrig fallsäkringen i upphängningskroken.

##

Observera: för att säkra elverktyget mot att falla ska en fallsäkringsanordning (40) som är lämplig för systemvikten användas. Max. tillåten längd för fallsäkringsanordningen är 1,8 m. Tillåtet fästområde (39) på elverktyget ska beaktas.

Använd helst fallsäkringsanordningen med en bandslinga som förankrats med lärkhuvud, eller en fallsäkringsanordning med stötdämpare.

Observera bruksanvisningen för fallsäkringsanordningen (40) när du fäster den.

- Fallsäkringsanordningens andra sida måste förankras i en stabil struktur (t.ex. i byggnaden eller i en byggnadsställning) och aldrig i användaren själv.
  Fallsäkringsanordningen måste kunna röra sig fritt och får endast vara förankrad i den fixerade fästpunkten (41) inom det tillåtna fästområdet (39) på elverktyget.
  Välj en fixerad fästpunkt (41) där elverktyget kan falla fritt i fallsäkringsanordningen utan att omlinda användaren eller på annat sätt utsätta denne för risk.
  Använd aldrig upphängningskroken (13) som fallsäkring.
  Fäst aldrig fallsäkringsanordningen i upphängningskroken.
  Använd aldrig fallsäkringsanordningen på elverktyget med monterat dammutsugning GDE 18V-16 eller GDE 16 Plus.