# Indicazioni operative

##

Con l’asta di profondità (21) è possibile determinare la profondità di foratura desiderata X.

- Premere il tasto per la regolazione dell’asta di profondità (19) e impostare l’asta di profondità nell’impugnatura supplementare (20).
  La scanalatura sull’asta di profondità (21) deve essere rivolta verso il basso.
- Spingere l’utensile accessorio SDS-plus fino a battuta nel portautensile SDS-plus (3). in caso contrario, l’utensile SDS-plus potrebbe spostarsi, falsando la regolazione della profondità di foratura.
- Estrarre l’asta di profondità finché la distanza tra l’estremità della punta e l’estremità dell’asta di profondità non corrisponde alla profondità di foratura desiderata X.

##

- La trasmissione all’alberino filettato si blocca se l’accessorio si inceppa oppure resta bloccato. In considerazione delle forze che vengono generate, afferrare sempre saldamente l’elettroutensile con entrambe le mani, assumendo una postura stabile.

- Nel caso in cui dovesse bloccarsi, spegnere l’elettroutensile e rilasciare l’utensile accessorio. In caso di accensione con un accessorio di foratura bloccato si sviluppano alti momenti di reazione.

##

La disattivazione rapida (KickBack Control) consente un migliore controllo sull’elettroutensile, migliorando così anche la protezione dell’utilizzatore rispetto agli elettroutensili senza KickBack Control. In caso di improvvisa ed imprevista rotazione dell’elettroutensile attorno all’asse della punta, l’elettroutensile si spegne, l’indicatore disattivazione rapida si accende con luce rossa e la luce di lavoro (18) lampeggia. A disattivazione rapida attiva, l’indicatore di stato (29) lampeggerà con luce rossa.

- Per rimettere in funzione l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (12), quindi azionarlo nuovamente.

##

L’apposito sistema integrato riduce le vibrazioni.

- Non proseguire ad impiegare l’elettroutensile, qualora l’elemento ammortizzante sia danneggiato.

##

- Applicare l’elettroutensile sul dado/sulla vite esclusivamente quando è spento. Gli utensili accessori in rotazione possono scivolare.

Per l’impiego dei bit cacciavite occorre un portabit universale (38) con attacco SDS-plus (accessori).

- Pulire il codolo dell’attacco e applicarvi un leggero strato di grasso.
- Applicare il portabit universale nel portautensile ruotandolo fino a farlo bloccare autonomamente.
- Controllare il bloccaggio tirando il portabit universale.
- Applicare un bit cacciavite nel portabit universale. Usare esclusivamente bit cacciavite che siano adatti alla testa della vite.
- Per la rimozione del portabit universale spingere all’indietro la bussola di serraggio (5) e prelevare il portabit universale (38) dal portautensile.

##

Il gancio di sospensione (13) permette di fissare l’elettroutensile ad un dispositivo di sospensione adatto.

- Premere brevemente il gancio di sospensione (13) in direzione dell’impugnatura (11) per disimpegnare il bloccaggio. Il gancio di sospensione si estende automaticamente verso la parte posteriore.
- Ruotare il gancio di sospensione di lato.
- Controllare il gancio di sospensione (13) per eventuali danni o deformità.
  Non utilizzare il gancio di sospensione (13) in caso sia danneggiato, deformato o non più saldamente fissato all’elettroutensile.
- Appendere l’elettroutensile ad un dispositivo di sospensione stabile tramite il gancio di sospensione (13).
  Per evitare danni o lesioni, non è consentito montare il dispositivo di sospensione al di sopra di passaggi pedonali o di aree di lavoro immediatamente adiacenti.
  Il gancio di sospensione è previsto esclusivamente per appendere l’elettroutensile, inclusi gli accessori montati.
- Quando si lavora con l’elettroutensile, ruotare il gancio di sospensione (13) in senso antiorario e spostarlo nella posizione di bloccaggio esercitando una leggera pressione in avanti e verso il basso.

- Non utilizzare mai il gancio di sospensione (13) come dispositivo di protezione anticaduta.
  Non fissare mai il dispositivo di protezione anticaduta sul gancio di sospensione.

##

Avvertenza: per assicurare l’elettroutensile contro le cadute si deve utilizzare un dispositivo di protezione anticaduta (40) adatto al peso del sistema. La lunghezza massima ammessa per il dispositivo di protezione anticaduta è di 1,8 m. Prestare molta attenzione all’area di fissaggio consentita (39) sull’elettroutensile.

Come dispositivo di protezione anticaduta utilizzare preferibilmente un laccio di nastro fissato ad una tavola di ancoraggio o un dispositivo di protezione anticaduta con ammortizzatore per cadute.

Nel fissare il dispositivo di protezione anticaduta (40), prestare molta attenzione alle relative istruzioni per l’uso.

- È obbligatorio fissare l’altro capo del dispositivo di protezione anticaduta ad una struttura stabile (ad es., un edificio o un’impalcatura) ma mai all’operatore stesso.
  Il dispositivo di protezione anticaduta deve potersi muovere liberamente ed è consentito fissarlo esclusivamente ad un punto di ancoraggio fisso (41) e nell’area di fissaggio consentita (39) sull’elettroutensile.
  Selezionare il punto di ancoraggio fisso (41) in modo che, in caso di caduta, l’elettroutensile possa cadere liberamente nella protezione anticaduta senza trascinare o mettere in pericolo l’operatore.
  Non utilizzare mai il gancio di sospensione (13) come dispositivo di protezione anticaduta.
  Non fissare mai il dispositivo di protezione anticaduta sul gancio di sospensione.
  Non utilizzare mai il dispositivo di protezione anticaduta dell’elettroutensile quando è montato il sistema di aspirazione della polvere GDE 18V-16 o GDE 16 Plus.